# KONTROLLERA ANTALET SCANNADE ORIGINAL (ORIGINALANTAL)

## Översikt

Räkna antalet scannade originalark och visa resultatet före överföringen.
Du undviker överföringsmisstag genom att kontrollera antalet scannade originalark innan överföringen.

- Det antal som visas är antalet scannade originalark, inte antalet scannade originalsidor. Om t.ex. ett tvåsidigt original överförs visas siffran ”1” för att ange att ett originalark överförs, inte ”2” som indikerar fram- och baksidan.
- Inställningen bör aktiveras separat för varje sändningsläge.

## Drift

1. #### Placera originalen i den automatiska dokumentmataren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Originalantal]

   En bock visas på ikonen.
   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här avbryter du inställningen originalräkning:

   Tryck på knappen [Originalantal] för att ta bort markeringen.

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder faxet. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.

5. #### Kontrollera antalet originalark när scanningen har slutförts

6. #### Tryck på knappen [OK] för att starta överföringen

   ###### Om det antal originalark som visas skiljer sig från det faktiska antalet ark:

   Tryck på knappen [Avbryt] och sedan på knappen [OK] i meddelandefönstret för att rensa alla scannade data. Scanningsinställningar och destinationsinställningar rensas inte. Lägg i originalarken i dokumentinmatningsfacket igen och tryck på knappen [Start] för att scanna om.

Tillbaka till början