# MANUELL JUSTERING

## Översikt

I det här avsnittet beskrivs hur du väljer originaltyp eller anger exponering efter det original som ska kopieras.

###### Så här ändrar du standardexponeringen:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Kopieringsfunktion] → [Ursprungliga Statusinställningar] → [Dubbelsidigt].

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Exponering]

2. #### Tryck på knappen Välj typ av originalbil från ”Manuell”.

3. #### Tryck på eller använd reglaget för att justera exponeringen

   Om du justerar exponeringen när originaltypen är inställd på [Auto] ställs originalbildstypen automatiskt in på [Text/Utskrivet foto].
   Tryck på när du är klar med justeringarna.

   Riktlinjer för exponeringsnivån när [Text] är vald:
   1 till 2: Mörka original som dagstidningar
   3: Original med normal täthet
   4 to 5: Original som skrivits med blyerts eller har ljus text

   ### Valknappar för originalbildstyp

   Objekt | Beskrivning
   --- | ---
   Text | Använd detta läge för vanliga textdokument.
   Text/Utskrivet foto | Det här läget ger den bästa balansen vid kopiering av original som innehåller både text och utskrivna foton, t.ex. en tidning eller katalog.
   Text/Foto | Det här läget ger den bästa balansen vid kopiering av original som innehåller både text och foton, t.ex. ett textdokument med ett påklistrat foto.
   Utskrivet Foto | Det här läget passar bäst om du vill kopiera tryckta fotografier, till exempel foton i tidningar eller kataloger.
   Foto | Använd detta läge för att kopiera foton.
   Karta | Det här läget passar bäst för att kopiera ljusa färgnyanser eller finstilt text som finns på de flesta kartor.
   Ljust original | Använd det här läget för original som har skrivits med blyerts.

Tillbaka till början