# INFOGARE

## Översikt

Laddar omslag och infogningsark som ska infogas i utskrifter.
Med hjälp av den manuella efterbehandlarfunktionen kan du direkt mata papper i efterbehandlaren (100-arks häftning) eller efterbehandlaren med sadelhäftning (100-arks häftning) för att häfta, hålslå eller vika pappret.
För detaljerad information om papper som kan laddas i infogaren, se ”SPECIFIKATIONER FÖR INFOGAREN” i snabbstartsmanualen.

### Funktionsnamn

Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Pappersfack (övre/nedre)
Infoga papper eller utskrifter. Du kan fylla på upp till 200 pappersark i varje kassett.
×
Förlängningsskiva, handinmatningsfack
Förläng facket när pappret som ska läggas i är större än A4R eller 8-1/2" × 11"R.
×
Pappersguide
Flytta låsspaken för att anpassa facket efter pappersstorleken.
×
Lucka til pappersinfogningsenheten
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Framlucka till pappersöverföringsenheten
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Baklucka till pappersöverföringsenheten

Öppna luckan för att ta bort papper som har matats ut fel.

×
Lucka

Öppna luckan för att ta bort papper som har matats ut fel.

Tillbaka till början