# LÄGGA TILL EN REGISTRERAD BILD I ETT ORIGINAL(EGEN BILD)

## Översikt

Med den här funktionen lägger du till en bild som har registrerats i maskinen i ett original för att göra en kopia. En bild måste registreras från skrivardrivrutinen till maskinen. Se ”REGISTRERA EN EGEN BILD”.

- En egen bild skrivs ut i registrerad storlek. Storleken förblir oförändrad när kopieringsförhållandet förminskas eller förstoras.
- Du kan inte ange olika egna bilder för de individuella sidorna.

Kombination av egen bild med andra funktioner

Andra funktioner | Resultat för Egen bild
--- | ---
Marginalförskjutning | Marginalområdet förskjuts före utskrift.
Uppslagskopiering | En egen bild skrivs ut per ark.
Omslag/Infogning | Baseras på inställningarna för egen bild.
2 i 1 | En egen bild skrivs ut för varje uppsättning sidor.
Flikkopiering | En egen bild skrivs ut oavsett inställningen för bildförskjutning.
Id-kortkopiering | En egen bild skrivs ut per ark.
Spegelbild | En egen bild skrivs ut utan spegelvändning.
S/V Omvänt | En egen bild skrivs ut utan S/V Omvänt. Följande villkor gäller vid utskrifter på mörka bakgrunder. Egen stämpel: Utskrift på vitt Egen vattenstämpel: Utskrift utan att blekas
Centrering | En egen bild skrivs ut utan centrering.
Stämpelmeny | En egen bild skrivs ut på stämpelmenyn.
Fotorepetering | Kan ej kombineras
Flersidig förstoring | Kan ej kombineras
Utskrift av dolt mönster | En egen bild skrivs ut under en utskrift av dolt mönster.
Upprepa layout | Kan ej kombineras
Placera bild | En egen bild skrivs ut i originalpositionen oavsett inställningen för placering av bild.
Bokdelning | En egen bild skrivs ut per ark.
Tandemkopiering | En egen bild skrivs ut när den egna bilden med samma filnamn har registrerats i såväl master- som slavmaskinen. Om den egna bilden inte har registrerats kommer den att kopieras i stället för att skrivas ut.

## Drift

1. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Egen bild]

3. #### Tryck på [Egen stämpel] eller [Egen vattenstämpel]

4. #### Tryck på knappen [Bild] och välj en bild

   Ställ in avsedd(a) miniatyrbild(er) bland de tillgängliga alternativen.

5. #### Ställ in [Skriv ut sida] eller [Original]

   Inställningarna beskrivs närmare i det nedanstående avsnittet ”Inställningar för egen bild”.
   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

   ###### Så här ångrar du inställningen för egen bild:

   Tryck på knappen [Av].

6. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

7. #### Tryck på knappen [Start] för att börja kopiera

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

### Inställningar för egen bild

För egen stämpel

Beskrivning | Beskrivning
--- | ---
Skriv ut sida | Ange sida/sidor för utskrift. Förstasidan eller alla sidor
Utskriftsposition | Ange en utskriftsposition.
Original | ORIGINALETS ORIENTERING | Ange originalets riktning.
Dubbelsidigt original | Ange bindningskanten för ett dubbelsidigt original. Välj Bok eller Block.
Vinkel | Ange vinkelhörnet. Välj mellan 0 grader, -90 grader, 90 grader och 180 grader.

För egen vattenstämpel

Beskrivning | Beskrivning
--- | ---
Utskriftsmönster | Transparent: Gör en originalbild transparent inför stämpelkopieringen. Överlappning: Döljer en vattenstämpel som har lagts till en originalbild för stämpelkopiering.
Exponering | Välj ett av nio exponeringsalternativ.
Skriv ut sida | Välj förstasidan eller alla sidor.
Utskriftsposition | Ange en position för stämpelkopian.
Original | ORIGINALETS ORIENTERING | Ange originalets riktning.
Dubbelsidigt original | Ange bindningskanten för ett dubbelsidigt original. Välj Bok eller Block.
Vinkel | Välj mellan 0 grader, -90 grader, 90 grader och 180 grader.

Tillbaka till början