# SÄKERHETSKOPIERING

## Lagringsbackup

Adressboksinformation och användarinformation som lagras i maskinen kan sparas till och hämtas från ett USB-minne.

### Exportinställningar

Exporterar data till en USB-minnesenhet.
Välj avsedda data från [Typ av exportinställningar] och tryck på knappen [Verkställ] för att exportera dessa data. Du kan vid behov ställa in ett lösenord.

### Importinställningar

Importerar data som du har sparat på en USB-minnesenhet till maskinen med alternativet ”Exportera”.
Ange önskade data och tryck på knappen [Verkställ]. Ange ditt lösenord om du har valt att använda lösenord för exportfunktionen.

## Kloning av enhet

Sparar information om maskininställningar i XML-format och kopierar informationen till en annan maskin.
Funktionen gör att du slipper konfigurera samma inställningar på flera maskiner.

### Exportinställningar

Exporterar data till en USB-minnesenhet.
Välj avsedda data från [Typ av exportinställningar] och tryck på knappen [Verkställ] för att exportera dessa data. Du kan vid behov ställa in ett lösenord.

### Importinställningar

Importerar data som du har sparat på en USB-minnesenhet till maskinen med alternativet ”Exportera”.
Ange önskade data och tryck på knappen [Verkställ]. Ange ditt lösenord om du har valt att använda lösenord för exportfunktionen.

- Du kan endast importera data till MX-M904/MX-M1054/MX-M1204.
- Följande data kopieras inte när en enhet klonas:
  - Alternativ för listutskrift och vidarebefordran av fax
  - Alternativ för räknare och visning av enhetsstatus
  - Maskinens IP-adress, enhetsnamn, administratörens lösenord, avsändarnamn för bildsändning och annan information som är specifik för maskinen
  - Inställningar som är specifika för maskinvaran som t.ex. skärmkontrast, automatisk kalibrering och finjustering av positionen för sadelhäftning

## Adressbok vidarebefordran

Vidarebefordrar adressboken från den här maskinen direkt till annan multifunktionell kringutrustning.
Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant för information om dataimport med maskinen.
Den här funktionen kan inte användas i inställningsläget, medan ett jobb utförs eller om det finns ett reserverat jobb.
Tillbaka till början