================================================================== 
 
SHARP SKRIVARDRIVRUTIN - FILEN LÄS DETTA FÖRST 
 
================================================================== 

Tack för att du köpt vår produkt. Detta dokument 
innehåller information om viktiga frågor som måste gås igenom 
innan du installerar skrivardrivrutinen. Läs detta dokument noga 
innan du fortsätter med installationen. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                       Kompatibla modeller 
 
----------------------------------------------------------------- 

README-filen gäller följande modeller. 

*Skrivardrivrutin 
SHARP 
Serien AR-200 
 
*Scannerdrivrutin 
SHARP 
Serien AR-200 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
                    Kompatibla operativsystem 
 
----------------------------------------------------------------- 

*Skrivardrivrutin 
                  Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Vista 

- Om du uppgraderar skrivardrivrutinen, var noga att installera 
  den nya versionen av skrivardrivrutinen efter att du tar bort 
  den äldre versionen. Annars kan den nya versionen av 
  drivrutinen hindra den äldre versionen från att fungera. 

- Så långt det är möjligt, skall du försöka använda den senaste 
  versionen av de program som stöder vart och ett av 
  operativsystemen. 
  Ett dokument som har skapats med en gammal version av ett 
  program, kanske inte skrivs ut korrekt vid utskrift från en 
  senare version av programmet. Om detta inträffar, skall du 
  försöka att spara dokumentet med den nya versionen och därefter 
  skriva ut det. 

*Scannerdrivrutin  
                  Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Vista 

Skanning via USB2.0-porten stöds av alla operativsystem, 
men nätverksporten stöds inte. 

================================================================== 
 
 Noteringar vid frisläppandet av skrivardrivrutin 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Tips 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Så långt det är möjligt, skall du försöka använda den senaste 
  versionen av de program som stöder vart och ett av 
  operativsystemen. 

- Ett dokument som har skapats med en gammal version av ett 
  program, kanske inte skrivs ut korrekt vid utskrift från en 
  senare version av programmet. Om detta inträffar, skall du 
  försöka att spara dokumentet med den nya versionen och därefter 
  skriva ut det. 

- När "N-upp utskr." är inställd på "2-upp" eller "4-upp", 
  eller om "Upplösningsinställningen" ändras, kan linjebrytningens 
  position ändras. Justera i så fall teckenstorleken och/eller 
  marginalerna. Använd sedan funktionen "Förhandsgranska" 
  eller "Sidlayout" i programmet för att kontrollera hur 
  dokumentet ser ut innan du skriver ut det. 

- Kan det hända att den visade "sidsiffran" i utskriftskön inte 
  uppräknas automatiskt. Du kan trycka på tangenten F5 för 
  att uppdatera den siffra som visas. 

- Ljust färgade tecken eller linjer (gula, ljusblå, etc.) kanske 
  inte syns vid utskrift. Fösök följande, om detta inträffar: 

 (A) Dokument som endast består av tecken/linjer som har skapats  
     med CAD-program: 
     Försök med att välja kontrollrutan "Utskrift med 2-nyans" 
     under fliken "Avancerad" före utskriften. 
     (I detta fall kommer delar, där det finns fotografier, 
     färgade tecken och överlappande linjer att skrivas ut med 
     svart.) 

 (B) Dokument som inkluderar fotografier, färgade tecken och 
     linjer: 
     Försök med att sänka inställningen för "Ljusstyrka" i 
     dialogrutan "Bildjustering", som visas när du klickar på 
     knappen "Bildjustering" under fliken "Avancerad". 
     (Detta ändrar den totala ljusstyrkan för den bild som 
     skrivs ut.) 

 (C) Övriga fall 
     Om du försökte ovanstående och inte fick det önskade 
     utskriftsresultatet, skall du göra tecknens eller linjernas 
     färg mörkare eller tjockare. 

- På den testsida som skrivs ut när du väljer "Skriv ut provsida" 
  på skärmen för skrivarens egenskaper, visas "Ja" vid 
  "Färgutskrift". Detta finns dock endast för att förbättra 
  kvaliteten vid halvtonsutskrift. Skrivaren kan endast skriva ut 
  med svartvitt. 

- När funktionen "Sidanpassning" i fliken "Papper" används, 
  kalkyleras förstorning eller förminskning baserat på 
  "Pappersformatet" i fliken "Papper", och inte på pappersformatet 
  i programmet. Se därför till när du använder denna funktion att 
  "Pappersformatet" i fliken "Papper" är detsamma 
  som formatet i programvaran. 

- Placeringen, storleken och färgen för ett vattenmärke som 
  visas vid en förhandsgranskning av vattenstämpel (på vänster 
  sida under fliken "Vattenmärke") på skärmen för drivrutinens 
  egenskaper, kan skilja sig från det verkliga 
  utskriftsresultatet. Använd endast förhandsgranskningen som en 
  allmän vägledning. 

- Om du väljer N-upp utskrift under fliken "Huvud" när en 
  vattenstämpel har valts, visas en bild (pappersbilden i det 
  övre vänstra hörnet under flikarna "Huvud", "Papper" och 
  "Avancerad"), vilket visar att en vattenstämpel kommer att 
  skrivas ut på papperet. Denna bild visar endast att en 
  vattenstämpel har valts; den visar inte utskriftsresultatet. 
  Ett vattenmärke kommer i själva verket att skrivas ut på varje 
  sida av dokumentet. 
  Om du till exempel skriver ut ett flersidigt dokument med 
  funktionen 2-upp utskrift, utskrivs två vattenmärken på varje 
  pappersark. 

- Om skrivardrivrutinens språk som används skiljer sig från 
  operativsystemets språk, kan det hända att "Vattenstämpel" 
  inte alltid skrivs ut korrekt. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Begränsningar för vissa program 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Om du redigerar flera dokument i Microsoft Word 2000 eller senare och 
  öppnar fönstret för drivrutinens egenskaper för att ändra 
  utskriftsinställningarna för ett dokument, kan det hända att 
  utskriftsinställningarna även ändras för andra dokument. Om 
  detta inträffar skall du återställa utskriftsinställningarna 
  före utskrift av varje enskilt dokument. 

- Om ett dokument skrivs ut med ett stort teckensnitt i Microsoft Word 
  och andra program, kan det hända att programmet stängs av. 
  Teckensnitt som är större än 300 punkter kan ställas in för 
  Microsoft Word; använd dock inte ett teckensnitt som är större än ca. 
  300 punkter för utskrift. När du använder ett stort 
  teckensnitt för ett dokument, rekommenderar vi att du ofta 
  sparar dokumentet. 

- Det kan hända att vissa engelska teckensnitt inte skrivs ut 
  korrekt från WordPad. Om detta inträffar skall du använda ett 
  annat ordbehandlingsprogram (Microsoft Word, etc.). 

- I WordPad kan det hända att utskriften blir felaktig, om du 
  specificerar ett sidomfång som startar från den andra sidan. 
  Om detta inträffar skall du välja "Alla" för de sidor som skall 
  skrivas ut. 

- Vid användning av Acrobat Reader 5.0 eller senare version, kan 
  det hända att ett dokument med orienteringen "landskap (på 
  bredden)" kan skrivas ut åt det andra hållet för andra program. 
  Om detta inträffar, skall du välja bort kontrollrutan 
  "Automatisk rotering och sidcentrering" i dialogrutan för 
  utskrift innan utskriften startas. 

- Grafik i ett Power Point-dokument kan skrivas ut i svart. Gör 
  då följande: 
    (1) Välj "Print" i "File"-menyn i Power Point. 
    (2) Avaktivera sedan gråskalefunktionen i dialogrutan för 
        utskrift. 
    (3) Klicka på knappen "OK". 
        ===> Utskriften startar. 

- Det kan hända att skuggningar och ifyllnader inte visas korrekt 
  vid utskrift från Excel. Välj i så fall "Foto" som 
  "Utskriftskvalitet" på "Special"-fliken hos egenskaperna för 
  drivrutinen. 

- Det kan hända att en del av det grafiska innehållet inte skrivs 
  ut på rätt sätt från Internet Explorer. 
  Om så är fallet väljer du "Photo" som "Print quality" i fliken 
  "Advanced" för drivrutinsegenskaper. 

- Det kan hända att ljusfärgade tecken eller linjer (gula, ljusblå, 
  ljusgrå osv.) inte visas vid utskrift från Power Point. 
  Välj i så fall "Foto" som "Utskriftskvalitet" under "Avancerat" 
  -fliken på drivrutinsegenskaperna. 

- Vissa funktioner går kanske inte att använda när du använder 
  Internet Explorer med "Skyddat Läge". Detta problem kan lösas 
  genom att ändra "Aktivera Skyddat Läge" under fliken "Säkerhet" till 
  "Av" under menyn "Verktyg"-"Internet-alternativ" i Internet Explorer. 

================================================================== 
 
 Noteringar vid frisläppandet av scannerdrivrutin 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Om operativmiljön 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Bildskärm 
  800 x 600 SVGA 256 färger eller mer. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Viktiga punkter vid användning av scannern 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Selector startar när två eller flera enheter är anslutna till PCn 
  och TWAIN-drivrutinen startas från PCn. 
  Välj lämplig enhet och använd denna. 
  När två eller flera enheter är anslutna till PCn, kan den 
  läsning som apparatens scanningknapp användes för utebli. 
  Anslut i så fall endast en enhet till PCn. 

- Vissa OCR-program kräver andra programinställningar för att fungera 
  på ett effektivt sätt. Kontrollera Twain-drivrutinen och/eller 
  OCR-inställningarna om du ändå har problem. 

- När en bild scannas och du använder "Image Area" som scanningsomfång, 
  kan det hända att den scannade bildens egenskaper inte omfattar 
  bildstorleken. 

- Under uppvärmning av utrustningen kan det hända att ett 
  felmeddelande visas vid scanning från en WIA-drivrutin. Om detta 
  inträffar skall du försöka igen, efter att utrustningens 
  "strömbesparingsindikator" har slocknat. 

- De senaste programversionerna erbjuder bättre kompatibilitet med 
  scanningssystem. 

- Kvaliteten på den förhandsgranskade bilden matchar inte den 
  slutgiltiga inskannade bildkvaliteten beroende på inställningarna. 

- Vissa program stöder inte skanning med hög upplösning. 
  Försök i dessa fall att reducera upplösningen. 

- När förloppsindikatorn visar "Bearbetar...", kan det hända att 
  avbrottsknappens funktion är fördröjd. 

------------------------------------------------------------------ 
 
Denna programvara är delvis baserad på arbete utfört av 
Independent JPEG Group. 

------------------------------------------------------------------ 
 
SHARP Corporation utfärdar ingen garanti avseende lämpligheten 
av den information som presenteras i detta dokument eller 
programvaran för andra syften än användning av denna skrivar- 
och scanner-drivrutin 
 
------------------------------------------------------------------ 

Microsoft och Windows är varumärken som tillhör 
Microsoft Corporation i USA och Internationellt. 
Windows är en förkortning av operativsystemet Microsoft Windows. 

Alla andra företagsnamn och produktnamn är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör respektive företag. 

----------------------------------------------------------------- 
               Copyright (C) 2007-2008 SHARP Corporation 

