# LAGRA SKANNINGSFUNKTIONER(PROGRAM)

## Översikt

Den här funktionen sparar de olika inställningarna som ett program. Det lagrade programmet kan enkelt hämtas.
Anta t.ex. att A4-dokument (8-1/2" x 11") skannas till en fil och skickas till alla filialkontor en gång i månaden.

- Samma dokument skickas till varje filial
- Alla sidor i ett inbundet dokument skickas efter varandra
- Fläckar längs med kanterna på dokumentet raderas innan överföring

När ett arbetsprogram inte är lagrat | När ett arbetsprogram är lagrat
--- | ---
Ange adressen till varje filial. Välj Bok- Scanning. Ange Radering. Tryck på knappen [Start]. Scanna och sänd originalet. | Tryck på knappen för ett lagrat program. Tryck på knappen [Start]. Scanna och sänd originalet.
Avsevärt med tid krävs för att sända dokumenten varje månad eftersom ovanstående inställningar måste utföras. Misstag kan dessutom begås vid inställningen. | Om du sparar ett program behöver du bara trycka på programknappen för att välja inställningar. Dessutom utförs överföringen baserat på de lagrade inställningarna så att du kan vara säker på att inga misstag sker.

För att konfigurera ett program:
Tryck på knappen [Lagra program – ställ in aktuellt program] på manöverpanelen som visas på skärmen i alla lägen.

- Inställningarna som lagras i ett program kommer att sparas även efter att programmet har använts för en överföring. Samma inställningar kan användas upprepade gånger för att göra överföringar.
- Följande data kan inte lagras i program:
  - Att trycka på knappen [Högtalare]
  - Anpassade storlekar
  - Id-kortkopiering
  - Sidoändringar och ospecificerad radering vid förhandsgranskning
  - Metadatainmatning
  - Sändinställningar
  - Eget namnval
- Upp till 48 program kan lagras.
- Upp till 500 destinationer kan lagras i ett program.
- I ett program där deladresser och kodnummer anges som en F-kodsdestination registreras alla deladresser och kodnummer.

Denna funktion kan inte användas i datainmatningsläget.

## Drift

Lägg i originalet och tryck på knappen [Anropa program] på åtgärdspanelen.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset i enlighet med funktionen som sparats i programmet.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Tryck på knappen för önskat program.
Konfigurera övriga inställningar.
Konfigurera dessutom följande inställningar för programmet som anropas:

- Bildinställningar: Scan.storlek
- Sändn.storlek, Filformat, Färgläge
- Sändinställningar
- Övrigt: Timersändning, Id-kortkopiering, Fil, Snabbfil, Överföringsrapport

Kan inte specificeras ytterligare om inställningen lagras i programmet.
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.

- En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
- Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
  När scanningen är klar lägger du på nästa original och trycker på knappen [Start].
  Upprepa tills alla sidor har scannats och tryck därefter på knappen [Lässlut].

Tillbaka till början