# DET GÅR INTE ATT REDIGERA ELLER RADERA EN ENSKILD DIREKTVALSKNAPP ELLER GRUPPKNAPP

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Om knappen är en individuell knapp – ingår den i en grupp? | Ta bort knappen från gruppen och ta sedan bort eller redigera den. (Om knappen används i flera program måste den tas bort från alla program.) "Inställningsläge" → [Adressbok] Om knappen ingår i flera gruppknappar, skriv ut grupplistan i [Sändaradresslista] i inställningsläget. Listan visar var knappen är lagrad. "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Skriv ut lista (Användare)] → [Sändaradresslista] → [Grupplista]
Används knappen för en reserverad eller pågående överföring? | Vänta tills överföringen är slutförd eller avbryt överföringen och redigera sedan knappen eller ta bort den.
Ingår knappen i en programknapp? | Ta bort knappen från programmet och ta sedan bort eller redigera den. (Om knappen används i flera program måste den tas bort från alla program.) [Anropa program] → [Radera] på manöverpanelen för respektive läge
Är tangenten som du försöker ändra eller ta bort lagrad som en relädestination av en F-kod relägruppsändning? | Ta bort tangenten från relädestinationen i en F-kod relägruppsändning och ändra eller ta bort tangenten därefter. En individuell tangent eller snabbvalstangent som är sparad som en relädestination kan inte ändras eller tas bort. Ta bort tangenten från relädestinationen i en F-kod relägruppsändning och ändra eller ta bort tangenten därefter. "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [F-Kod Faxminnesbox]
Har administratören stängt av funktionerna? | Fråga administratören. Vissa funktioner kan ha blivit avstängda i systeminställningarna.
Har din administratör aktiverat en funktion som förhindrar redigering/radering? | Fråga administratören. Om din administratör har aktiverat inställningar såsom [Inställningar för inkommande routning], kan knappar inte redigeras eller tas bort. "Inställningsläge" → [Applikationsinställningar] → [Inställningar för inkommande routning]

Tillbaka till början