# ÄNDRA UTSKRIFTSINSTÄLLNINGAR FÖR ÖVERFÖRINGSRAPPORTEN(ÖVERFÖRINGSRAPPORT)

## Översikt

En överföringsrapport skrivs ut automatiskt om en Internetfaxöverföring misslyckas eller när en gruppsändning utförs.
Överföringsrapporten innehåller en beskrivning av överföringen (datum, starttid, destinationens namn, hur lång tid det tog, antal sidor, resultat m.m.).

- INFORMATION SOM VISAS I RESULTATSPALTEN

Översiktsrapporter skrivs ut baserat på villkoren i inställningsläget. Välj vid behov andra villkor för en överföring.

- Den här funktionen kan inte användas i scannings- eller datainmatningsläget.

- Vid en gruppsändning gäller ändringar av överföringsrapportens villkorsstyrda inställningar alla destinationer.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Ange destinationen.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Överföringsrapport].
Tryck på knappen för utskriftsinställningarna.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Inaktivera inställningarna för överföringsrapporten:
Tryck på knappen [Skriv inte ut].

- Utskriftsvillkoren för en överföringsrapport är som följer:
  - ”Skriv alltid ut”: En överföringsrapport skrivs ut oavsett om överföringen lyckas eller misslyckas.
  - ”Skriv ut vid fel”: En överföringsrapport skrivs ut när överföringen misslyckas.
  - ”Skriv inte ut”: Skriv inte ut överföringsrapporten.
- Sätt kryssrutan [Skriv ut originalbild] till för att att en del av det överförda originalet ska ingå i överföringsrapporten. Rapportutskriftsfunktionen är inte tillgänglig för högtalare, direktöverföring, pollingmottagning eller F-kodsöverföring.

Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.

- Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
- Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
  När scanningen är klar lägger du på nästa original och trycker på knappen [Start]. Upprepa proceduren tills alla sidor har scannats och tryck därefter på knappen [Lässlut].
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.

Tillbaka till början