# INSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT FRÅN MFP (FTP)

Från maskinens manöverpanel kan du komma åt FTP-servern och välja data på servern för utskrift.

- Knappen [Lägg till]
  Lägger till en ny FTP-server.
- Lista
  Listar de lagrade FTP-servrarna.

Lagra FTP-server
När du trycker på knappen [Lägg till], visas registreringsskärmen. Upp till 20 poster kan lagras.
Mer information om inställningarna finns i "Inställningar".
Redigera eller radera FTP-server
När du trycker på en titel i listan visas redigeringsskärmen för den FTP-servern.
Tryck på knappen [Radera] för att ta bort FTP-servern.
Inställningar

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Namn | Ange ett namn som ska visas på maskinens manöverpanel.
FTP-server | Ange FTP-serverns IP-adress eller värdnamn.
Sökväg | Ange FTP-filserverns sökväg.
Aktivera användarautentisering | Aktiverar användarautentisering. Användarnamn och lösenord måste anges.
Användarnamn | Ange användarnamn för att logga in på FTP-filservern.
Lösenord | Ange det lösenord som krävs för att logga in på FTP-filservern. Välj [Ändra lösenord] för att ändra lösenordet och ange det nya lösenordet i textrutan.
Aktivera SSL | Aktiverar SSL-krypterad kommunikation.

Tillbaka till början