# EKOFUNKTIONER

Dessa funktioner hjälper till att spara energi genom att hantera andra funktioner som kräver hög strömförbrukning. Maskinen har två energisparlägen.

TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÖM | Om ingen funktion används slår det här läget av strömmen till manöverpanelen och fixeringsenheten av så att maskinen drar så lite ström som möjligt i vänteläget. sparar I det här läget sparas mer energi, men uppstartstiden är längre.
FÖRVÄRMNINGSLÄGE | I det här läget sänks fixeringsenhetens temperatur så att maskinen drar så lite ström som möjligt i vänteläget. Jämfört med timern för automatisk avstängning av ström sparar det här läget mindre energi, men uppstartstiden är kortare.

Tillsammans med dessa två lägen kan du även använda följande funktioner för att spara ännu mer energi.

Funktion | Beskrivning
--- | ---
ÖVERGÅ TILL AUTOMATISKT AVSTÄNGNINGSLÄGE SÅ SNART FJÄRRJOBBET HAR SLUTFÖRTS. | Maskinen aktiveras från Automatisk avstängning av ström, och återgår sedan till detta läge så fort utkriftsjobbet är slutfört.
EKOSCANNING | Maskinen körs med fixeringsenheten avstängd för icke-utskriftsfunktioner (som inte använder fixeringsenheten), t.ex. fax- och bildöverföring.
SCHEMALÄGGNINGSFUNKTION FÖR AV-/PÅSLAGNING AV STRÖM | Använd den här funktionen för att ställa in och kontrollera tidpunkterna när strömmen sätts på och stängs av.
STRÖMHANTERINGSINSTÄLLNING | Den här funktionen styr övergången till läget för automatisk avstängning på ett sätt som är optimalt för användningsfrekvensen, genom att användningen av maskinen analyseras under en viss tid. Schemaläggningsfunktionen för ström på/av prioriteras.

Inställningar för Eco-läge
Ekofunktionsinställningarna ställs in i grupp. ”Normalt läge” och ”Ekoläge” är tillgängliga.
De inställningsvärden som tillämpas i varje läge följer nedan.

Energisparläge | Normalt läge | Ekoläge
--- | --- | ---
Ekoscanning | På (Endast sändlägen) | På (Alla lägen utom kopiering)
Timer för automatisk avstängning av strömmen | Ändra övergångstid med Klockslag: Auto | Fast övergångstid: På (1 min.)
Övergå till automatiskt avstängningsläge så snart fjärrjobbet har slutförts. | Av | På
Inställning av förvärmningsläge | 1 min. | 1 min.
Stänga av paneldisplayen vid förvärmningsläge | På | På

Inga inställningar för energisparläge i strömhanteringsinställningen tillämpas när normalt läge/ekoläge används.
Tillbaka till början