# VISA ADRESSER FRÅN FAX- ELLER BILDSÄNDNINGSLOGGAR

## Översikt

Som en ny registrering kan du lägga till en adress som du har angivit i adressboken under en fax- eller bildsändning.
FTP- och skrivbordsadresser kan inte lagras i adressboken via överföringsloggar.

## Drift

1. #### I fax- eller bildsändningsläget trycker du på [Välj bland adresser som nyligen skickats till] på åtgärdspanelen

2. #### Välj en adress som du vill registrera i adressboken från sändningsloggarna och tryck på [Ny registrering i adressboken] på åtgärdspanelen

   När du trycker på [Ytterligare registrering i adressboken] på åtgärdspanelen kan du lägga till adressen för en kontakt som lagras i adressboken.

3. #### Tryck på [Kontakter] för att ange grundläggande information

   Kom ihåg att ange [Namn] och [Initial].
   Ange en kategori genom att välja en från en kategorilista som visas när du klickar på inmatningsrutan.
   Fliken för inställning av adresspublicering visas om användarautentisering är aktiverat. Om du ställer in adresspublicering kan du dela lagrade kontakter och grupper inom en angiven grupp, eller lagra personliga kontakter som bara du kan nå.
   - PUBLICERA KONTAKTER FÖR SPECIFIKA ANVÄNDARE

   ###### Så här registrerar du ett kategorinamn:

   Gå till inställningsläget och välj [Adressbok] → [Kategori Inställning].

4. #### Tryck på [Avsluta registr.] på åtgärdspanelen

   Adressen registreras i adressboken och överföringsloggens skärm återställs.
   En bekräftelseskärm visas som uppmanar dig att välja standardadress om [Välj som standard] inte är markerat för en adress.

5. #### Tryck på [OK]

Tillbaka till början