# BEGRÄNSA POLLINGÅTKOMST(SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR POLLING)

Nedan beskrivs ”Säkerhetsinställningar För Polling”, en funktion som begränsar vilka andra maskiner som kan använda pollingminnet.
Om en maskin begär faxöverföring kan du ställa in så att maskinen endast får använda pollingminnet om avsändarens inprogrammerade faxnummer stämmer överens med ett faxnummer som lagrats i maskinen som ett kodnummer för polling. Detta kallas för ”Säkerhetsinställningar För Polling”.
För att använda den här funktionen måste först pollingkodnumren (avsändarnas faxnummer som programmerats in på de andra maskinerna) lagras i maskinens inställningsläge och sedan ska Säkerhetsinställningar För Polling aktiveras.
Säkerhetsinställningar för polling kan aktiveras för upp till 10 andra maskiner.

###### Ställa in pollingsäkerhet:

I inställningsläget (administratör) väljer du [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] [Faxinställningar] → [Polling] → [Säkerhet För Polling Av Fax].
Tillbaka till början