# KASSETT 3 - 4 (STATIV/PAPPERSMAGASIN FÖR 500 OCH 2000 ARK)

## Översikt

Maximalt 1150 A4-ark (8-1/2" × 11") kan fyllas på i kassett 3.
Maximalt 850 A4-ark (8-1/2" × 11") kan fyllas på i kassett 4.
Om du fyller på papper med ett annat format eller av en annan typ än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget. Fel inställning kan resultera i att det inte går att skriva ut, att utskrifterna görs på papper av fel format eller typ eller att papperet fastnar.

###### Så här kontrollerar du papperets typ och storlek:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett Inställningar].
Placera inte tunga föremål på kassetten och tryck inte på den.

## Drift

1. #### Dra ut papperskassetten

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.

2. #### Lyft matarrullen och lägg i papper i kassetten

   Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt. Bunten får inte vara högre än indikatorlinjen (max. 1150 ark i kassett 3 och max. 850 ark i kassett 4).
   Lufta igenom pappersbunten innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.

3. #### Sänk ned matarrullen och skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen.

Tillbaka till början