# VÄLJA FÄRGINSTÄLLNINGAR FÖR ATT MATCHA BILDTYPEN (AVANCERADE FÄRGINSTÄLLNINGAR)

## Översikt

Förinställda färginställningar är tillgängliga i maskinens skrivardrivrutin och har ett antal olika användningar. Med dessa inställningar görs utskrifter med färginställningarna som lämpar sig bäst baserat på bildens färgtyp.
Även avancerade färginställningar som inställning av färghantering och visningsinställning för justering av färgbalansens exponering är tillgängliga för utskrift av färgbilder.
Följande inställningar finns tillgängliga för färghantering.

Windows ICM*1: | Färghanteringsmetod i Windowsmiljö
ColourSync: | Färghanteringsmetod i Macintoshmiljö
Källprofil: | Välj en färgprofil för visning av bilder på datorskärmen.
Återgivningsmetod: | Standardvärdet som används vid konvertering av färgbalansen för den visade bilden på bildskärmen till en färgbalans som kan skrivas ut med skrivaren.
Tryckprofil: | Välj en färgprofil för den bild som ska skrivas ut.
CMYK simulering*2: | Korrigera bilden så att du erhåller bästa möjliga resultat när du skriver ut en CMYK-bild.
Skärmning: | Välj den mest lämpliga bildbearbetningsmetoden för den bild som ska skrivas ut.
Neutral grå: | Ange den tonerfärg som ska användas för utskrift av grå områden.
Endast svart utskrift: | Skriv ut med endast svart toner.
Svällning: | Förhindra blekning av färgkanter.
Skärpa: | Förbättra eller jämna ut bildens kant.
Svart övertryck*3: | Förhindra blekning av den svarta textkanten.
Egen simuleringsprofil för CMYK*3: | Justera färgerna för att simulera en utskrift som motsvarar bearbetningsfärger som används vid tryckning.
Simuleringsprofil*3: | Väljer bearbetningsfärgerna.

*1 Kan inte väljas när PS-skrivardrivrutinen används i Windows Vista/Server 2008/7.
*2 Kan endast väljas när skrivardrivrutinen PCL6 används.
*3 Kan bara användas med en PS-skrivardrivrutin (Windows/Macintosh).

## Drift

Windows
Klicka på fliken [Färg] och välj [Bildtyp].

- Standard: Data som inkluderar text, foton, diagram osv.
- Grafik: Data med många ritningar och illustrationer
- Foto: Fotodata eller data som använder foton
- CAD: Data som innehåller konstruktionsritningar
- Scanna: Data som scannats med en scanner
- Minsta färgskillnad: Data som ska skrivas ut med de färger som visas på skärmen
- Anpassad: Data som ska skrivas ut med specialinställningar

Klicka på knappen [Avancerad färg...] och ange inställningarna.
För att konfigurera färghanteringen med Windows OS ICM ställer du in ”Originaltyp” som [Anpassad] i steg 1. Markera kryssrutan [Windows ICM] så att markeringen visas.
Du konfigurerar ”Källprofil” och andra avancerade färghanteringsalternativ genom att välja inställningar i menyn.
Windows ICM kan inte väljas när PS-skrivardrivrutinen används i Windows Vista/Server 2008/7.

Macintosh
Välj [Färg].
Välj [Utskriftsläge].
Om du vill använda färghanteringsfunktionen i Mac OS ska du markera kryssrutan [ColourSync] så att markeringen visas. I det här fallet kan du inte använda ”Bildtyp”.
Välj [Bildtyp].

- Standard: Data som inkluderar text, foton, diagram osv.
- Grafik: Data med många ritningar och illustrationer
- Foto: Fotodata eller data som använder foton
- CAD: Data som innehåller konstruktionsritningar
- Scanna: Data som scannats med en scanner
- Minsta färgskillnad: Data som ska skrivas ut med de färger som visas på skärmen
- Anpassad: Data som ska skrivas ut med specialinställningar

- Välj ”Neutral grå” om du har valt [Anpassad].

Klicka på knappen [Avancerad färg...] och ange inställningarna.
För att konfigurera inställningar för färghantering, välj önskade inställningar på menyerna. Ställ in ”CMYK simulering” genom att markera kryssrutan [CMYK simulering] som och välja önskad inställning.

- I Mac OS X 10.5 till 10.5.8, 10.6 till 10.6.8 och 10.7 till 10.7.2 ska du klicka på fliken [Avancerad färg...] om du vill konfigurera avancerade färginställningar.

Tillbaka till början