# STÄMPLA SKANNADE ORIGINAL(VERIFIERINGSSTÄMPEL)

## Översikt

Den här funktionen stämplar alla original som scannas i den automatiska dokumentmataren så att du kan verifiera att alla original har scannats korrekt.

- Stämpelenheten (tillval) måste vara installerad för att du ska kunna använda verifieringsstämpelfunktionen.
- Om du använder dubbelsidiga original stämplas framsidan på varje original två gånger.
- Ett fel under scanningen kan leda till att ett original som inte har scannats stämplas.
- Byt stämpelkassett när det O-märke som stämplas på originalen börjar att mattas.
  Se ”BYTA STÄMPELKASSETT” för anvisningar om hur stämpelkassetten byts ut.

## Drift

Placera originalen i den automatiska dokumentmataren.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

Ange destinationen.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Tryck på knappen [Verifieringsstämpel] på åtgärdspanelen eller på knappen [Övrigt] och tryck på knappen [Verifieringsstämpel].
Lämplig ikon eller kryssruta markeras.
Om du trycker på knappen [Övrigt] ska du trycka på knappen [Tillbaka] när du är klar med inställningarna.
Inaktivera inställningen Verifieringsstämpel:
Tryck på knappen [Verifieringsstämpel] på åtgärdspanelen eller på knappen [Övrigt] och tryck på knappen [Verifieringsstämpel] för att ta bort kryssmarkeringen.
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.
En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
Tillbaka till början