# INSTÄLLLNING AV HÄFTNINGSSORTERING

## Översikt

Med den här funktionen kan du häfta sorterade kopior och mata ut dem.

Bindningssida | Bearbeta bild
--- | ---
AV | Ingen häftning.
1Häft bak |
1Häft fram |
2Häft |
Broschyrkopia |

Du kan granska häftpositionerna på "FÖRHANDSGRANSKNINGSSKÄRMEN".

- Du måste ha en efterbehandlare eller sadelefterbehandlare för att kunna använda häftsorteringsfunktionen.
- Du måste ha en sadelefterbehandlare för att kunna använda sadelhäftningsfunktionen.

## Drift

- Häftning PÅ (ej broschyrkopia)
- Sadelhäftning

Häftning PÅ (ej broschyrkopia)
Tryck på knappen [Häft- Sort.].
Välj häftningsläge(n).
Tryck på när du är klar med inställningarna.

- Byt utmatningsfack genom att trycka på knappen [Utmatningsfack] och välja utmatningsdestination.
- Om antalet scannade original överskrider gränsen för häftade ark visas ett meddelande. Tryck på knappen [Fortsätt] eller [Avbryt].
  [Fortsätt]: Fortsätter att sortera utan att häfta.
  [Avbryt]: Avbryter inställningen för häftningssortering.

Sadelhäftning
Tryck på knappen [Häft- Sort.].
Välj [Broschyrkopia].
Konfigurera inställningarna för bindningskant och omslag.

- GÖRA KOPIOR I BROSCHYRFORMAT

När du är klar med inställningarna trycker du på knappen och kontrollerar att knappen [Broschyrkopia] är aktiverad på skärmen för häftningssortering. När du har kontrollerat detta trycker du på .

- Om [Broschyrkopia] redan är angivet i [Ostatné] behöver du inte konfigurera inställningarna för bindningskant och omslag.
- Om [Broschyrkopia] är angivet i [Ostatné] visas skärmen sadelhäftning. Bekräfta det meddelande som visas på skärmen och tryck på knappen [På].
- Byt utmatningsfack genom att trycka på knappen [Utmatningsfack] och välja utmatningsdestination.
- Om antalet scannade original överskrider gränsen för häftade ark visas ett meddelande. Tryck på knappen [Dela], [Fortsätt] eller [Avbryt].
  [Dela]: Delar sidorna i uppsättningar som kan häftas och sorterar dem. Du kan inte använda den här funktionen om inställningarna för omslag har valts.
  [Fortsätt]: Fortsätter att sortera utan att häfta.
  [Avbryt]: Avbryter inställningen för häftningssortering.

Tillbaka till början