# FAXA I DIREKTÖVERFÖRINGSLÄGET MED DOKUMENTGLASET

## Översikt

Att sända ett skannat original utan att spara det i maskinens minne kallas för "direktöverföring".
Det här avsnittet beskriver hur du skannar ett original som placerats på dokumentglaset och skickar data direkt.
När du skickar ett fax via dokumentglaset i direktöverföringsläget kan du endast överföra en sida i taget.

- Följande funktioner kan inte användas med direktöverföring:
  Timeröverföring, 2 i 1, Id-Kort Kopiering, Arbets- Uppbyggnad, Minnespolling, Originalantal, Fil, Snabbfil, Brevlåda, Bokdelning, Polling, Dubbelsidig scanning, Global Adressökning.
- Återsändning kommer inte att utföras när en direktsändning inte kan göras p.g.a. kommunikationsfel eller annan orsak.
- Om en faxöverföring redan pågår när direktöverföringen matas in kommer direktöverföringen att vänta tills den första överföringen är klar. Direktöverföringen startar när den första överföringen är klar.
  När direktöverföringen väntar kan du trycka på jobbstatusfältet för att visa jobbstatusskärmen. Inga andra arbetsmoment kan utföras.
  - FAXJOBB
- I direktöverföringsläget kan du inte använda knappen [Förhandsgranska] för överföring.

Lägg inga föremål under avkännaren för originalformat. Om den automatiska dokumentmataren stängs när det ligger ett föremål under den kan avkänningsplattan för originalstorlek skadas och förhindra rätt avkänning av dokumentformat.

## Drift

Placera originalet på dokumentglaset.

- DOKUMENTGLAS

När du faxar ett original på flera sidor ska du skanna sidorna i ordningsföljd från första sidan.
Ange destinations faxnummer och tryck på knappen [Sänd direkt] på manöverpanelen.
Ange destinationens faxnummer.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

- Endast en destination kan anges. En direktvalsknapp där flera destinationer lagras kan inte användas.
- Destinationen kan inte hämtas från en global adressbok.

Tryck på knappen [Start] för att starta överföringen.
Skanningen av originalet startar när linjen har kopplats till destinationen.
Om en faxöverföring redan pågår när direktöverföringen utförs kommer direktöverföringen att vänta tills den första överföringen är klar. Direktöverföringen startar när den första överföringen är klar.
Du kan bara kontrollera jobbets status när direktöverföringen väntar på att sändas.

- OLIKA TYPER AV JOBBSTATUSSKÄRMAR

###### Avbryta skanning av original:

Tryck på knappen [Avbryt scanning].
Tillbaka till början