# INSTÄLLNINGAR FÖR INKOMMANDE ROUTING

## Översikt

Fax- och Internetfaxdata som tas emot kan vidarebefordras enligt den lagrade tabellen för vidarebefordran.
Du kan även vidarebefordra mottagna Internetfax till en angiven e-postadress utan att skriva ut dem när funktionen är aktiverad.
Registrering av tabell för vidarebefordran
Du kan lagra och redigera datatabellen för vidarebefordran som innehåller inställningarna för vidarebefordran av mottagna data.
Upp till 50 tabeller för vidarebefordran av data kan lagras.
I en enskild tabell för vidarebefordran går det att lagra upp till 500 uppsättningar med avsändarnummer och källadresser.
Upp till 1 000 destinationer kan lagras kombinerat i alla tabeller för vidarebefordran av data.
Upp till 100 destinationer med data för FTP/skrivbord/nätverksmapp kan lagras.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Namn på tabell för vidarebefordran | Ange ett namn på tabell för vidarebefordran.
Ange mottagarlinje | Väljer en mottagarlinje.
Avsändarnummer/adressinställning | Välj avsändarfaxnummer eller Internetfaxadress. Lagra destinationsnumret eller adressen innan du väljer avsändarnummer eller adress. Välj [Vidarebefordra all mottagen data] om du vill vidarebefordra alla mottagna data.
Lägg till | Anger ditt val.
Avsändarnummer/-adress som används i tabell för vidarebefordran | Visar adressen som har valts med knappen [Lägg till].
Radera | Raderar den valda adressen.
Destination 1/2/3 | Det går att ställa in datum för vidarebefordran och destination. Villkor för vidarebefordran: Ställ in villkoren för vidarebefordran av data. Veckodag: Ange på vilken veckodag data ska börja vidarebefordras. Tid för vidarebefordran: Ställ in vid vilken tid data ska börja vidarebefordras. Starttid: Ställ in vid vilken tid data ska börja vidarebefordras. Sluttid: Ställ in en tid när vidarebefordran av data ska avslutas. Format: Välj ett format för vidarebefordran av data.
Destinationsinställningar | En lista med de adresser som kan användas som destination. Välj en destination genom att ställa in den som .
Destinationsinställningar (direktinmatning) | Ange destinationsnamnet direkt. Tryck på knappen [Lägg till i mål för vidarebefordran] för att lägga till destinationen i listan.

Avsändarnummer/adressregistrering
Lagrar nya avsändarnummer eller adresser som ska användas vid inkommande routing.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Adress som ska anges | Visar det angivna avsändarnumret eller adressen.
Faxnummer | Ange ett faxnummer som ska lagras som avsändare. När du anger flera avsändarnummer ska du separera dem med semikolon (;) eller komma (,). När du trycker på [Global adressökning], visas skärmen för global adressökning.
I-Faxadress | Ange en Internetfaxadress som ska lagras som avsändare. När du anger flera avsändarnummer ska du separera dem med semikolon (;) eller komma (,). När du trycker på [Global adressökning], visas skärmen för global adressökning.
Radera | Raderar det valda avsändarnumret eller adressen.
Lägg till i lista | Lägger till det angivna avsändarnumret i listan.

Administrationsinställningar
Lagrar administrationsinställningarna som ska användas för inkommande routing.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Inkommande routing | Ställer in funktionen för inkommande routing.
Inaktivera registrering av tabell för vidarebefordran | Inaktiverar registrering av tabeller för vidarebefordran.
Inaktivera Ändra/Radera för vidarebefordranstabell | Inaktiverar ändringar av tabeller för vidarebefordran.
Inaktivera ändring av vidarebefordringstillstånd | Inaktiverar ändringar av villkor för vidarebefordran av data.
Inaktivera tillfälliga vidarebefordringsinställningar från manöverpanelen | Inaktiverar en tillfällig vidarebefordringsinställning för maskinen.
Inställningar för utskriftsstil | Ställer in utskriftsstil för mottagna data. Ange ett filnamn om du har valt alternativen [Spara alltid] eller [Spara endast vid fel].
Förinställda tecken | Inställda tecken läggs till filnamnet när en fil sparas. När "Tecken 1" och "Tecken 2" är inställda i "Namngivning av filer 1 till 7" kommer de inställda tecknen att läggas till filnamnet. Ange högst 64 tecken med full eller halv bredd.
Namngivning av filer 1 till 7 | Ange informationen som ska inkluderas i filnamnet när en fil sparas.
Ändra avsändarens namn till kontaktnamnet vid lagring i adressboken | När avsändaren av data lagras i adressboken ändras avsändarinformationen till namnet som lagras i adressboken.

## Drift

Aktivera funktionen [Inkommande routing].
Tryck på [Administrationsinställningar] i menyn.
Aktivera funktionen [Inkommande routing] i inställningsskärmen.
Lagra avsändarnumret eller adressen.
Tryck på [Avsändarnummer/adressregistrering] i menyn.
Ange det destinationsnummer eller den adress som du vill lagra.
Om du vill vidarebefordra alla mottagna data behöver du inte lagra avsändarnummer och adress separat.
Lagra en tabell för vidarebefordran.
Tryck på [Inställningar för inkommande routing] i menyn.
Tryck på knappen [Lägg till] på skärmen som visas.
När skärmen [Tabellregistrering] visas lagrar du tabellen för vidarebefordran.
Aktivera den lagrade tabellen för vidarebefordran.
Tryck på [Inställningar för inkommande routing] i menyn.
Ställ in namnet på tabellen för vidarebefordran som du vill aktivera på . Välj [Vidarebefordran baseras på villkoren för vidarebefordransdestination 1-3] och välj [Vidarebefordra alltid] eller [Vidarebefordra på vald dag & tid] när du vill ange villkor för vidarebefordran. Om du väljer alternativet [Vidarebefordra på vald dag & tid] kan du ange datum och tid för att vidarebefordra data i frväg.
Tillbaka till början