# INFOGA INFOGNINGSARK I KOPIOR(OMSLAG/INFOGNING)

## Översikt

Med den här funktionen kan du infoga ett pappersark på en specifik sida som ett infogningsark.
Det finns två typer av infogningsark: Du kan ange infogningsplatser.
Infoga omslag efter behov.
Information om infogning av omslag finns i "INFOGA OMSLAG I KOPIOR".
Exempel: Infoga A efter sida 3 och infoga B efter sida 5.
Exempel på infogning av ark
Följande exempel visar kopieringsresultatet när infogningsark infogas i sex ensidiga original eller tre dubbelsidiga original i de två kopieringslägena som beskrivs nedan.
Kopieringslägen

- Kopiering av ensidigt original
- Kopiering av dubbelsidigt original

Kopiering av ensidigt original

Inställningsvillkor för infogningsark | Resultat
--- | ---
Infoga ett infogningsark i ensidigt kopieringsläge. | Infoga ett infogningsark i dubbelsidigt kopieringsläge.
Kopieras ej | Infogar ett infogningsark mellan den andra och tredje kopiesidan. |
Ensidig kopiering | Gör en ensidig kopia av den tredje sidan i originalet på ett infogningsark. |
DUBBELSIDIG KOPIERING | Gör en dubbelsidig kopia av den tredje och fjärde sidan i originalet på ett infogningsark. |

Kopiering av dubbelsidigt original

Inställningsvillkor för infogningsark | Resultat
--- | ---
Infoga ett infogningsark i ensidigt kopieringsläge. | Infoga ett infogningsark i dubbelsidigt kopieringsläge.
Kopieras ej | Infogar ett infogningsark mellan den andra och tredje kopiesidan. |
Ensidig kopiering | Gör en ensidig kopia av den tredje sidan i originalet på ett infogningsark. | * Den fjärde originalsidan kopieras inte.
DUBBELSIDIG KOPIERING | Gör en dubbelsidig kopia av den tredje och fjärde sidan i originalet på ett infogningsark. |

- Fyll på infogningsark i kassetten innan du börjar att använda funktionen för omslag/infogning.
- Lägg originalen i dokumentinmatningsfacket, välj ensidig eller dubbelsidig kopiering och välj antal kopior och andra önskade kopieringsinställningar när du väljer funktionen för omslag/infogning. När du är klar med inställningarna utför du proceduren för att välja omslag/infogningsark.
- Infogningsarkets storlek måste vara samma som kopieringsstorleken.
- Upp till 100 infogningsark kan infogas.

- Dokumentglaset är inte tillgängligt för den här funktionen.
- Observera att två infogningsark inte kan infogas på samma sida.
- Vid dubbelsidig kopiering av dubbelsidiga original kan inte något infogningsark infogas mellan originalets framsida och baksida.
- Den här funktionen kan inte användas tillsammans med sadelhäftningsfunktionen.
- Den här inställningen är inte tillgänglig om omslags-/infogningsfunktionen har inaktiverats i inställningsläget.

## Drift

Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren och tryck på knappen [Förhandsgranska].

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

Tryck på knappen [Övrigt] och sedan på [Omslag/Infogning].
Tryck på knappen [Infogning Typ A] och därefter på [Ändra].
Inställningarna för Infogning Typ B är samma som inställningarna för Infogning Typ A.
Tryck på knappen [Ingen kopiering] när du bara infogar infogningsark A.
Tryck på knappen [Simplex] eller [Dubbelsidigt] när du gör en kopia på infogningsark A.
Så här ändrar du ett infogningsark:
Tryck på knappen [Papperskassett] och välj den kassett som innehåller infogningsarken.
Om du ska kopiera på båda sidorna av ett infogningsark kan du inte använda etikettark, OH-film eller registerpapper. Registerpapper kan användas om du inte ska kopiera på det.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Tryck på knappen för infogningssida.
Ange numret på den sida där du vill infoga infogningsarket med sifferknapparna och tryck därefter på knappen [Enter].
De totala antalet infogningsark visas bredvid knappen [Enter]. Upprepa dessa steg för antalet infogningsark.
Om du har angett ett felaktigt sidnummer för infogning:
Tryck på knappen [Sidlayout] och ändra sida.

- KONTROLLERA, REDIGERA OCH RADERA SIDLAYOUT FÖR OMSLAG OCH INFOGNINGSARK

Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Så här avbryter du infogning av infogningsark:
Tryck på knappen [CA].
Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start] för att börja kopiera.
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Tillbaka till början