# KVALITETEN PÅ DEN SCANNADE BILDEN ÄR DÅLIG

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Är originalet tryckt material, till exempel en bok eller en tidskrift? | Gör följande för att minska moaré-effekten: Om originalet är en trycksak kan vertikala mönster (moaré) bildas. Välj [Övrigt] → [Skärpa] på grundskärmen och jämna ut bildens kanter för att minska moaré-effekten (Endast i "E-post", "FTP/skrivbord", "Nätverksmapp" och "Scanna till extern minnesenhet"). Det kan också gå att reducera moaré-effekten genom att ändra upplösning eller flytta originalet (eller ändra dess vinkel) något på dokumentglaset.
Är färgläget [Mono2] när du scannar ett original i färg eller gråskala? | Med färgläget [Mono2] ersätts färgerna i originalet med antingen svart eller vitt. Detta passar original som endast innehåller text. För original med illustrationer är det bäst att använda knappen [S/V Start] med färgläget inställt på [Gråskala], eller ställa in färgläget för knappen [Färg start] på [Fullfärg] eller [Auto] → [Gråskala] och därefter utföra scanningen.
Finns det en destination som har formatet [TIFF-S]? | Om du vill skicka en högupplöst bild till destinationerna "E-post", "FTP/skrivbord" eller "Nätverksmapp", skicka i sådana fall bilden till scanner- och Internetfaxdestinationer separat. När en gruppsändning innehåller både destinationer av typ "E-post", "FTP/skrivbord" eller "Nätverksmapp" och Internetfaxdestinationer med formatet [TIFF-S] ligger upplösningen fast på [200X200dpi], även om en annan upplösning väljs.

Tillbaka till början