# PCL-INSTÄLLNINGAR

Detta används för att ställa in symboluppsättningen, typsnitt och radmatningskod som används i PCL-miljö.
Inställningar

Objekt | Beskrivning | Inställning
--- | --- | ---
Inställningar för PCL-symboluppsättning | Ange symboluppsättningen som används vid utskrift. | Välj mellan 35 alternativ.
PCL-typsnittsinställning | Välj ett typsnitt för utskrift. | Internt Typsnitt Utökat Typsnitt (Lista med interna typsnitt när utökade typsnitt inte har installerats.)
PCL-radmatningskod | Den här inställningen används för att välja hur skivaren svarar när den tar emot ett radmatningskommando. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Bred A4 | När den här inställningen är aktiverad kan 80 tecken per rad skrivas ut på ett A4-papper (8-1/2" x 11") med en teckenbredd på 10. (Om den här inställningen är inaktiverad går det att skriva ut upp till 78 tecken per rad.) | (Aktiverad) (Inaktiverad)

Tillbaka till början