# ÄNDRA ÄMNE, FILNAMN, SVARA TILL OCH MEDDELANDETEXT VID SKANNINGSÖVERFÖRINGEN

## Översikt

Ändra ämne, filnamn, svara till och meddelandetext när du utför en scanningsöverföring. Mata vid behov in texten direkt.

- När du använder Scanna till FTP, Scanna till skrivbordet eller Scanna till nätverksmapp används endast filnamnet.
- Om ämnet och filnamnet inte ändras används inställningarna i [Applikations- inställningar] → [Inställningar för nätverksscanner] i inställningsläget.
- Om returadressen inte ändras används inställningarna i [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Scannings- inställningar] → [Inställning Av Standardavsändare] i inställningsläget.
  Om detta alternativ inte konfigureras används returadressen i [Nätverksinställningar] → [Service Inställning] → [SMTP-inställning] → [Returadress] i inställningsläget istället. (Administratörsrättigheter krävs.)
- Konfigurera alternativen för ämne, filnamn och meddelandetext genom att välja [Applikations- inställningar] följt av [Inställningar för nätverksscanner] i inställningsläget.

## Drift

Tryck på inmatningsrutan [Ämne] om du vill ändra ämnet.
Tryck på en knapp för förinställd text.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Ångra ämnesinställningen:
Tryck på knappen [Rensa].
Om du vill mata in texten direkt trycker du på knappen [Direktval] för att visa det virtuella tangentbordet.
Skriv in texten och tryck på knappen [OK].
Tryck på inmatningsrutan [Filnamn] om du vill ändra filnamnet.
Tryck på när du är klar med inställningarna.

- Tryck på knappen för filnamnet i listan.
- Tryck på knappen [Direktval] för att ange filnamnet direkt.

Tryck på [Alternativ].
Tryck på inmatningsrutan [Svara till] om du vill ändra returadressen.
Om användarautentisering har aktiverats kommer informationen för den inloggade användaren att användas och då kan inte returadressen ändras.
Tryck på den knapp som du vill använda för returadressen.
Tryck på när du är klar med inställningarna.

- Tryck på knappen [Global Adressökning] för att ange en användare som har lagrats i den globala adressboken på samma sätt som du skulle välja en svarsadress.
- Genom att tryck på [Direktval] kan du skriva in e-postadressen direkt.
- Om du markerar kryssrutan [Lägg till 'Svara till' i Cc] med läggs en returadress till i Cc-adressen.

Tryck på inmatningsrutan [Meddelandetext] om du vill ändra meddelandetexten.
Ange meddelandetexten.
Tryck på när du är klar med inställningarna.

- Tryck på knappen [Förinstäl. val] om du vill välja en förinställd text som redan har lagrats i inställningsläget (webbversionen).
- Tryck på knappen [Redigera] för att mata in meddelandetexten direkt.

Rensa all inmatad text:
Tryck på knappen [Rensa alla]. Hela meddelandetexten raderas omedelbart, inte bara den markerade raden, när du trycker på knappen.

- Mata in upp till 1 800 tecken. (En radbrytning räknas som ett tecken.)
- Tryck på knappen [Redigera] om du vill redigera den valda raden. Det virtuella tangentbordet visas med den valda texten.

Tillbaka till början