# ÄNDRA EXPONERING OCH ORIGINALBILDSTYP

## Översikt

Optimal scanning säkerställs genom att välja exponering och originalbildtyp baserat på originalet.
När dokumentglaset används för att skanna flera original kan exponeringsinställningen ändras varje gång du byter original.
När den automatiska dokumentmataren används kan exponeringsinställningen inte ändras när skanningen väl har påbörjats. (Ändra exponeringen varje gång en ny uppsättning original läggs i om ”Arbets- Uppbyggnad” används i Övrigt.)
Exponeringsinställningar

Exponering | Förslag
--- | ---
Auto | Den här inställningen justerar exponeringen automatiskt för ljusa och mörka delar på originalet.
Manuell | 1-2 | Välj den här inställningen när originalet är en mörk text.
3 | Välj den här inställningen för ett normalt original (som varken är för mörkt eller för ljust).
4-5 | Välj denna inställning när originalet mestadels består av ljus text.

Välj originaltyp (scanningsläge, datainmatningsläge)

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Auto | En originalbildstyp som passar originalet väljs automatiskt.
Manuell | Text/Ut-Skr. Foto | Det här läget ger den bästa balansen vid scanning av original som innehåller både text och utskrivna foton, som t.ex. en tidning eller katalog.
Text/Foto | Det här läget ger den bästa balansen vid scanning av original som innehåller både text och foton, som t.ex. ett textdokument med ett påklistrat foto.
Text | Använd detta läge för vanliga textdokument.
Foto | Använd detta läge för att scanna foton.
Utskrivet Foto | Det här läget passar bäst när man vill scanna fotografier, som t.ex. foton i tidningar eller kataloger.
Karta | Det här läget passar bäst för att kopiera kartor med ljusa färgnyanser eller finstilt text.

## Drift

Tryck på knappen [Exponering].
Tryck på den knapp som kopplad till den typ som du vill ställa in i enlighet med originaltypen.
Tryck på för att justera exponeringen.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Om [Auto] har valts och du ändrar exponeringen ställs originalets bildtyp automatiskt in på [Text].

I Internetfaxläget
Tryck på knappen [Exponering].
Tryck på för att justera exponeringen.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Exponeringen ställs in på "3" om [Auto] väljs.
Tillbaka till början