# ANGE TYP OCH STORLEK PÅ PAPPERET SOM FYLLTS PÅ I HANDINMATNINGSFACKET

Tryck på knappen [Pappersval] och därefter på knappen för handinmatningsfacket.

- VÄLJA PAPPERSKASSETT FÖR KOPIERING

Du kan även öppna skärmen [Pappersval] genom att trycka på maskinens bild på grundskärmen.
Tryck på knappen [Typ/storlek] och därefter på den knapp som motsvarar den laddade papperstypen.
Tryck på fliken [Storlek] och därefter på den knapp som motsvarar det laddade pappersformatet.

- Knappen [Auto-AB]:
  Identifierar automatiskt lämpligt AB-pappersformat vid laddning av papper som A4 eller B5.
- Knappen [Auto-Tum]:
  Identifierar automatiskt lämpligt pappersformat i tum vid laddning av papper som 8–1/2" x 11".
- Knappen [Storleksinst.]:
  Tryck på den här knappen för att manuellt ange ett pappersformat som inte identifieras automatiskt.
- Knappen [Direktval]:
  Tryck på den här knappen för att ange ett numeriskt värde för det laddade pappersformatet.

Tryck på när du är klar med inställningarna.
Ange ett pappersformat direkt
Tryck på [Tum] om du vill ställa in ett pappersformat i tum eller på [AB] om du vill ställa in det i millimeter.
Tryck på [OK] när du har ställt in pappersformatet med .
Tillbaka till början