# SKANNA MÅNGA ORIGINAL SAMTIDIGT(JOBBUPPBYGGNAD)

## Översikt

Med den här funktionen kan du dela upp ett flersidigt original i olika uppsättningar, scanna varje uppsättning med den automatiska dokumentmataren och överföra sidorna i en enda överföring. Du kan också skicka ett fax genom att lägga originalen i både den automatiska dokumentmataren och på dokumentglaset.
Använd den här funktionen när antalet originalsidor överstiger det antal som får plats i den automatiska dokumentmataren.
När du scannar original som har delats upp i uppsättningar ska du scanna uppsättningen med förstasidan först.
Inställningarna som du väljer för den första uppsättningen kan användas för resterande uppsättningar.

- Upp till 999 sidor kan scannas.
  Observera att färre sidor kan scannas när minnet används till andra jobb.
- Om minnet blir fullt under pågående scanning visas ett meddelande och överföringen avbryts.
- Skanningsinställningarna kan ändras för varje uppsättning original.

## Drift

Placera originalen i den automatiska dokumentmataren.
Originalet kan även placeras på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Ange destinationen.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Tryck på knappen [Jobbuppbygg.].
En bock visas på ikonen.
Inaktivera inställningen Jobbuppbyggnad:
Tryck på knappen [Jobbuppbygg.] för att ta bort bocken.
Tryck på knappen [Start] för att scanna den första uppsättningen.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.
Lägg i nästa uppsättning original och tryck på [Extra scanning].
Avbryta skanningen av originalet:
Tryck på ([Avbryt scanning]). Alla scannade data rensas.
Tryck på knappen [Börja skicka].

- Om ingen aktivitet utförs under en minut efter att bekräftelseskärmen visas kommer scanningen att avslutas automatiskt och sändningen reserveras.
- Tryck på knappen [Ändra instä.] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek för alla originalsidor som scannas. Om Arbets- Uppbyggnad används med ”2 i 1” i ”Övrigt” kan dock endast exponeringen ändras när jämnt numrerade originalsidor scannas.

Tillbaka till början