# DET ÖVERFÖRDA FAXET FÖRMINSKAS AV DEN MOTTAGANDE FAXEN

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Har rotationssändningen aktiverats? | Aktivera "Inställning för rotation vid sändning" före överföring. När [Inställning För Rotation Vid Sändning] inte är aktiverad (bilden roteras inte), kan ett original som placerats stående förminskas av mottagande fax. "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Sändningsinställningar] → [Inställningar för rotation vid sändning] Om "Blandade originalformat" är aktiverat i Övrigt, och ett original med annan bredd skickas, kommer överföring med rotation att inaktiveras.

Tillbaka till början