# AUTOMATISKT VAL AV FÄRGLÄGE FUNGERAR INTE KORREKT

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Scannar du en av följande originaltyper? När S/V inte är valt: Innehåller papperet färg eller är färgat? När Färg inte är valt: Är färgen i originalet mycket ljus? Är färgen i originalet mycket mörk, nästan svart? Är det bara ett litet område på originalet som innehåller färg? | Ange färgläget manuellt. När färgläget är inställt på [Auto] känner maskinen av om originalet är svartvitt eller i färg när du trycker på knappen [Färg start]. I de fall som beskrivs till vänster kan dock den automatiska avkänningen ge ett felaktigt resultat.

Tillbaka till början