# ÄNDRA FÄRGLÄGE

## Översikt

Ändra färgläget som används för att scanna originalet.

Läge | Scanningsmetod
--- | ---
Auto | Maskinen känner av om originalet är i färg eller svartvitt och väljer automatiskt fullfärg eller svartvit (Mono2 eller Gråskala) scanning.
Fullfärg | Originalet scannas i fyrfärg. Det här läget passar bäst till fullfärgsoriginal som t.ex. kataloger.
Mono2 | Färgerna i originalet scannas som svartvitt. Det här läget passar bäst för original med endast text.
Gråskala | Färgerna i originalet scannas i svartvitt som olika grå nyanser (gråskala).

Den här funktionen kan inte användas i Internetfaxläget.

## Drift

Tryck på knappen [Färgläge].
Tryck på knappen för önskat färgläge för originalet.
Tryck på för att välja ett sändningsläge (e-post, FTP/skrivbord, Internetfax eller datainmatning) och ställ in färgläget för varje läge om det finns olika destinationer i olika sändlägen.
Tryck på [Gråskala] eller [Mono2] för att ställa in det svartvita läget för automatiskt färgval.
Välj om Mono2 eller gråskala ska användas vid scanning av svartvita original. Observera att om filformatet är inställt på JPEG kommer scanningen att göras i gråskala.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Det svartvita läget kan endast ställas in när knappen [Auto] väljs i färglägesinställningen (steg 2).
Tillbaka till början