# HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK

## Översikt

När en LDAP-server har konfigurerats i inställningsläget (webbversion) kan du slå upp en adress i en global adressbok och hämta destinationsadressen och använda den för överföring med Scanna till e-post eller Internetfax (gäller ej direkt SMTP-adresser).

## Drift

Tryck på knappen [Global Adressökning] på åtgärdspanelen.
Tryck på [Destination] och på den LDAP-server som ska användas.

- Skriv ditt användarnamn och lösenord om en autentiseringsskärm visas för LDAP-servern.
- Om bara en LDAP-server har lagrats behöver du inte genomföra steg 2. Börja med steg 3 i stället.

Tryck på när du är klar med inställningarna.
Tryck på under [Post] för att välja vilken sorts post som du vill söka efter, tryck på [Tryck för att ange sökord] för att ange destinationens begynnelsebokstav och tryck slutligen på knappen [Sökstart].
Sökresultatet visas efter en kort stund.
Så här söker du
Ange söktecknen (max. 64 tecken). Systemet söker då efter namn som börjar på de angivna bokstäverna.
En asterisk kan användas på följande sätt:

XXX : Namn som börjar på ”XXX”
XXX: Namn som slutar på ”XXX”
XXX : Namn som innehåller ”XXX”
AA XX: Namn som börjar på ”AA” och slutar på ”XX”.

Tryck på destinationsknappen för att bestämma destinationen.

- Om ingen destination hittas:
  Tryck på knappen [Sök Igen] för att lägga till fler söktecken.

- För att kontinuerligt lägga till en annan destination.
  Tryck på destinationen.

För att kontrollera destinationsinformationen:
Tryck på måldestinationens direktvalsknapp och sedan på knappen [Bekräfta destinationsinformation]. Tryck på för att stänga adressinformationsskärmen.
Tillbaka till början