# UTFYLLNAD SOM FÖRHINDRAR OBEHÖRIG KOPIERING AV DATA(MÖNSTERUTSKR.)

## Översikt

Tecken som ska förhindra obehörig kopiering, t.ex. förinställd eller anpassad text läggs till som osynliga tecken i bakgrundsmönstret.
De dolda tecknen framträder vid kopiering av ett ark med mönsterutskrift.

- ”Mönsterutskrift” är en funktion som kan användas för att förhindra obehörig kopiering. Den kan inte garantera att information inte sprids.
- Vid vissa maskinvillkor döljs kanske inte all text på ett utskrivet ark med mönsterutskrift. I så fall justerar du kontrasten genom att välja [Inställning för utskrift av dolt mönster] i inställningsläget.
- Vid kopiering av ett utskrivet ark med mönsterutskrift visas kanske inte det dolda mönstret på grund av andra inställningar än ”Inställning för utskrift av dolt mönster”.
- Det dolda mönstret visas kanske inte på kopior när vissa typer av enheter och inställningar används för att kopiera ett utskrivet ark med mönsterutskrift.

Den här funktionen kan inte användas tillsammans med Upprepa layout eller Flersidig förstoring.
Så här ställer du in mönsterutskrift:
Gå till inställningsläget och välj [Säkerhetsinställningar] → [Inställning för Skriv ut dolt mönster].

## Drift

Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Mönsterutskr.].
Tryck på knappen [På] och ange varje post på fliken [Standardinställningar] efter behov.
Vi rekommenderar att du väljer alternativet [Teckenupphöjning] för "Utskriftsmetod".
I följande fall skrivs det svarta bakgrundsmönstret ut även om du har ställt in "Magenta" eller "Cyan" som [Utskriftsfärg]:

- Om färgläget är inställt som ”S/V”
- Om det svartvita läget bestäms automatiskt.

Ange varje post på fliken [Inst.f.utskr. av inneh.] efter behov.
Du anger utskriftsinställning genom att välja ett förhandsinställt alternativ eller ta hjälp av det virtuella tangentbordet. Du kan även skriva ut serienummer och kontots jobb-ID.
Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Så här avbryter du inställningarna för mönsterutskrift:
Tryck på knappen [Av].
Tryck på knappen [Funktionsgranskning] för att visa inställningarna för fliken [Inst.f.utskr. av inneh.].
Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Förhandsgranskningen av mönsterutskriften kan skilja sig från det verkliga mönstret och exponeringen eftersom förhandsgranskningen endast är en enkel kontroll av mönsterfärg.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start] för att börja kopiera.
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Tillbaka till början