# SKICKA ETT STORT ANTAL SIDOR(JOBBUPPBYGGNAD)

## Översikt

Med den här funktionen kan du dela upp ett flersidigt original i olika uppsättningar, scanna varje uppsättning med den automatiska dokumentmataren och överföra sidorna i en enda överföring. Du kan också skicka ett fax genom att lägga originalen i både den automatiska dokumentmataren och på dokumentglaset. Använd den här funktionen när antalet originalsidor överstiger det antal som får plats i den automatiska dokumentmataren.
När du scannar original som har delats upp i uppsättningar ska du scanna uppsättningen med första sidan först. Inställningarna som du väljer för den första uppsättningen kan användas för resterande uppsättningar.
Den här funktionen är inte tillgänglig för Snabbsändning Online, manuell överföring, direktsändning eller överföring via högtalaren.

- Upp till 999 sidor kan scannas. Observera att färre sidor kan scannas när minnet används till andra jobb.
- Om minnet blir fullt under pågående scanning visas ett meddelande och överföringen avbryts.
- Skanningsinställningarna kan ändras för varje uppsättning original.

## Drift

Placera originalet i den automatiska dokumentmatarens dokumentinmatningsfack.
Flera original kan placeras i dokumentinmatningsfacket. Stapeln med originalen får inte vara högre än indikeringslinjen på kassetten.
Original kan även placeras på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

Mata in destinationens faxnummer.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

Tryck på knappen [Jobbuppbygg.].
En bock visas på ikonen.
För att ångra inställningen Jobbuppbyggnad:
Tryck på knappen [Jobbuppbyggnad] för att ta bort bocken.
Tryck på knappen [Start] för att scanna den första uppsättningen.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.
Lägg i nästa uppsättning original och tryck på [Extra scanning].
Ställ in kryssrutan [Ändra inställning f. följande original] på åtgärdspanelen till innan du trycker på [Extra scanning] efter behov och ändra sedan skannings- eller sändningsinställningarna för nästa original.
Avbryta skanning av original:
Tryck på knappen [Avbryt scanning].
Tryck på knappen [Börja skicka].

- Om ingen aktivitet utförs under en minut efter att bekräftelseskärmen visas kommer scanningen att avslutas automatiskt och sändningen reserveras.
- Tryck på knappen [Ändra instä.] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek för alla originalsidor som scannas. Om jobbuppbyggnad används med "Multibild" i "Övrigt" kan du bara ändra exponeringen när jämnt numrerade originalsidor skannas.

Tillbaka till början