# DUBBELSIDIG KOPIERING FUNGERAR INTE

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Är papperstypinställningen för det valda facket en papperstyp som inte kan användas för dubbelsidig kopiering? | Kontrollera "Inställningar för kassett" i inställningsläget. Om kryssrutan [Inaktivera Duplex] har markerats fungerar inte dubbelsidig kopiering för det facket. Ändra papperstypinställningen till en papperstyp som kan användas för dubbelsidig utskrift. Ställ in [Systeminställningar] → [Inställningar för pappersfack] → [Inställningar för pappersfack] → [Inaktivera Duplex] på i "Inställningsläge".
Använder du en speciell storlek eller typ av papper? | Information om papperstyper och pappersformat som kan användas för dubbelsidig kopiering finns i "SPECIFIKATIONER" i Snabbstartmanualen.
Försöker du kopiera med inställningar som inte tillåter dubbelsidig kopiering? | Dubbelsidig kopiering kan oftast kombineras med andra speciallägen men vissa kombinationer fungerar inte. När en omöjlig kombination väljs visas ett meddelande om detta på pekpanelen.
Har administratören stängt av funktionerna? | Vissa funktioner kan ha blivit avstängda i systeminställningarna. Fråga administratören. När användarautentisering är aktiv, kan de funktioner som du kan använda begränsas av dina användarinställningar. Fråga administratören.

Tillbaka till början