# GÖRA KOPIOR I BROSCHYRFORMAT (BROSCHYRKOPIA)

## Översikt

Du kan vika kopior som är gjorda i broschyrformat på mitten så att du får en broschyr.
Den här funktionen är praktisk när du behöver sortera kopior i snygga häften eller broschyrer.
Broschyrkopiering med 8 originalsidor
Bindning

- Använd bokkopieringsfunktionen för att göra broschyrkopior av en bok eller något annat inbundet original.
- När du väljer broschyrkopiering aktiveras det dubbelsidiga kopieringsläget automatiskt. Om du har valt inställningar som förhindrar dubbelsidig kopiering kan du inte välja broschyrkopieringsfunktionen.
- Scanna originalen med första sidan först och sista sidan sist. Kopieringsordningen justeras automatiskt av maskinen. Fyra originalsidor kopieras till ett ark. Tomma sidor produceras automatiskt vid slutet av broschyrkopieringen om antalet originalsidor inte kan delas med fyra.
- När en efterbehandlare är installerad kan du välja [Häft-Sort.] och ställa in Sadelhäftning (Häfta varje uppsättning med kopior i två positioner mitt på papperet).
  - INSTÄLLLNING AV HÄFTNINGSSORTERING

Så här häftar du automatiskt kopior när broschyrkopiering är aktiverat:
Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Kopieringsinställningar] → [Kopieringsinställning] → [Automatisk Sadelhäftning].
Det här alternativet används för automatisk aktivering av sadelhäftning när broschyrkopiering är aktiverad och en sadelefterbehandlare är installerad. Tryck på knappen [Häft-Sort.] för att göra broschyrkopior utan häftning när alternativet [Automatisk sadelhäftning] är PÅ. Välj därefter [Broschyrkopia] och tryck på knappen [AV] på skärmen för sadelhäftning.

## Drift

Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Om originalen är dubbelsidiga placerar du dem i dokumentinmatningsfacket.
Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Broschyrkopia].
Välj bindningskant.
Så här avbryter du inställningarna för häftad broschyr
Tryck på knappen [Av].
Tryck på knappen [1-sidig] eller [2-sidig] beroende på originalet.
Gå vidare till steg 6 om du inte vill ha något omslag.
Tryck på knappen [Inställning Omslag] och på [På] för att infoga ett omslag.
Så här byter du inmatningsfack för omslaget:
Tryck på knappen [Papperskassett] för att visa skärmen för val av kassett.
Tryck på en papperskassett för omslaget på skärmen för val av kassett.
Mer information finns i VÄLJA PAPPERSKASSETT FÖR KOPIERING.
Om omslaget ska användas för kopiering kan inte etikettark, OH-film eller registerpapper användas.
Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start] för att börja kopiera.
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Tillbaka till början