# ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD

## Översikt

Tryck på den här knappen för att ange sändningsstorleken som ett pappersformat. Om angiven sändningsstorlek är större än scanningsstorleken kommer bilden att förstoras. Om angiven sändningsstorlek är mindre än scanningsstorleken kommer bilden att förminskas.

- Sändningsstorleken kan inte anges när [Långt Form] har valts som skanningsstorlek eller när den anges med siffror.
- Sändningsstorleken kan inte anges när [TIFF-S] har valts som format i Internetfaxläge. (Den fasta sändningsstorleken är A4R (8-1/2" x 11"R).)

## Drift

Tryck på knappen [Original].
Tryck på knappen [Sändn. Storlek].
Tryck på knappen för önskad sändningsstorlek.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Beroende på vilket pappersformat som valts för "Scanningsstorlek" kanske vissa storlekar inte kan väljas för "Sändn. Storlek". Det går inte att trycka på storleksknappar som inte är tillgängliga för ”Sändn.storlek”.
Tryck på den knapp för ”Bildorientering” som har samma orientering som originalbilden.
Om inställningen inte stämmer kommer bilden eventuellt inte att sändas på rätt sätt.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar för bildsändn.] → [Inställningar för drift] → [Standardinställningar] → [Bildorientering] i inställningsläget för att konfigurera standardinställningen för bildorientering.
Det förhållande som används för förstoring eller förminskning av originalet kommer att visas mellan "Scanningsstorlek" och "Sändn. Storlek".
Tillbaka till början