# TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÖM

I det här läget slås strömmen till manöverpanelen och fixeringsenheten av så att maskinen drar så lite ström som möjligt i vänteläge.
Timern för automatisk avstängning av ström aktiveras om den inställda tiden löper ut under väntestatus utan att ett jobb utförs.
Jämfört med förvärmningsläget sparar det här läget mycket mer energi, men uppstartstiden är längre.
Knappen [Energisparläge] blinkar när maskinens timer för automatisk avstängning av ström är aktiverad.
Automatisk timer för avstängning av ström aktiveras även när du trycker på knappen [Viloläge] när den inte lyser.
Det här läget avslutas när utskriftsdata tas emot eller faxdata matas ut, eller om du trycker på knappen [Viloläge] när den blinkar.
Så här ställer du in Timer för automatisk avstängning av ström:
Gå till inställningsläget och välj [Energisparläge] → [Automatisk avstängning av ström].
Ett meddelande visas 15 sekunder innan det automatiska avstängningsläget aktiveras. Tryck på [Fortsätt] om du vill stänga meddelandet och fortsätta att använda maskinen som vanligt.
Meddelandet visas igen 15 sekunder innan förlängningstiden för normal drift tar slut.
Maskinen går in i automatiskt avstängningsläge om ingen åtgärd vidtas inom 15 sekunder efter det att meddelandet visas.
Ställa in visning av meddelandet:
Ställ in [Energisparläge] → [Strömhanterings Inställning] → [Visa meddelande för fördröjning av övergång till förvärmningsläge/automatisk avstängning] i "Inställningsläge (administratör)".
Tillbaka till början