# FÄRGKOPIERINGSLÄGEN

## Översikt

Välj färgläge: Auto, Fullfärg, Svartvitt, 2 färger och Enfärg.
2 färger
Originalet kopieras i två färger efter att en specifik färg som används i originalet har ändrats till en annan färg. Om rött är inställt som specifik färg ersätts de röda partierna i originalet av angiven färg vid kopieringen.
Enfärg
Originalet kopieras i en viss färg oberoende av vilka färger som används i originalet.
Om ett färgläge har valts sker kopieringen i svartvitt när du trycker på knappen [S/V Start].

- Så här ändrar du standardfärgläget:
  Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Kopieringsinställningar] → [Ursprungliga Statusinställningar] → [Färgläge].
- Så här ändrar du standardvärdet för identifiering av svartvitt och färg:
  Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Detektera standard i det automatiska färgläget].
  När färgläget är inställt på auto i kopieringsläge kan urskiljningspunkten som känner av om originalen är i färg eller svartvitt ställas in på en av 5 nivåer. När den är inställd på [Närmare S/V] är originalen enklare att känna igen i svartvitt. När den är inställd på [Närmare färg] är originalen enklare att känna igen i färg.

## Drift

- Automatisk identifiering av originalfärgen vid kopiering
- Kopiera i fullfärg
- Kopiera i svartvitt

- Kopiera i två färger
- Kopiera i enfärg

Automatisk identifiering av originalfärgen vid kopiering
Maskinen avkänner automatiskt om originalen är i färg eller svartvita och ändrar läge enligt detta (fullfärg för färgoriginal och svartvit för svartvita original).
Tryck på knappen [Färgläge].
Tryck på knappen [Auto].
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Kontrollera att angivet färgläge har valts.
När det automatiska läget används kan det hända att växlingen mellan färgläge och svartvitt läge inte utförs på rätt sätt för vissa original. Vid dessa situationer trycker du på knappen [Färg start] eller [S/V start] för att manuellt växla mellan färg och svartvitt.

Kopiera i fullfärg
Tryck på knappen [Färgläge].
Tryck på knappen [Fullfärg].
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Kontrollera att angivet färgläge har valts.

Kopiera i svartvitt
Tryck på knappen [Färgläge].
Tryck på knappen [S/V].
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Kontrollera att angivet färgläge har valts.

Kopiera i två färger
Originalet kopieras i två färger efter att en specifik färg har ändrats till en annan färg.
Tryck på knappen [Färgläge].
Tryck på knappen [2 färger].
Tryck på knappen [Ändra].
Tryck på knappen för den färg som ska extraheras för att ange extraheringsfärg.

- [Förutom svart]:
  Extraherar svarta partier i ett original och ändrar övriga partier till angiven färg.
- [Rödaktig färg]:
  Extraherar rödaktiga partier i ett original och ändrar dem till angiven färg.

Ange den färg som den extraherade färgen ska ändras till.
När inställningarna slutförts trycker du på knappen på skärmen [2 färger] och kontrollerar att den ändrade inställningen visas bredvid knappen [2 färger] på skärmen för färgläge.
När du har kontrollerat detta trycker du på .
Kontrollera att angivet färgläge har valts.

Kopiera i enfärg
Originalet kopieras i en färg.
Tryck på knappen [Färgläge].
Tryck på knappen [Enfärg].
Tryck på knappen [Ändra].
Tryck på färgen du vill använda.
När inställningarna slutförts trycker du på knappen på skärmen [Enfärg] och kontrollerar att den ändrade inställningen visas bredvid knappen [Enfärg] på skärmen för färgläge.
När du har kontrollerat detta trycker du på på skärmen [Färgläge].
Tillbaka till början