# FYLLA PÅ PAPPER I EN HÖGKAPACITETSKASSETT

## Översikt

Använd högkapacitetskassetten om du vill skriva ut stora mängder som inte kan hanteras i den vanliga kassetten.
Kassetten rymmer max. 3500 pappersark av formatet 8,5" x 11" (80 g/m2 eller 21 lbs).
Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant när du ska byta pappersformat.
Placera inte tunga föremål på kassetten och tryck inte på den.
Om du fyller på papper av en annan typ än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget.
Så här kontrollerar du papperstypen som ska ställas in i kassetten:
Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett Inställningar].

## Drift

Dra ut papperskassetten.
Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.
Lägg papperet i mitten på pappersbordet.
Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt. Stapeln för inte vara högre än indikeringslinjen (max. 3 500 ark).
Lufta igenom pappersbunten innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.
Skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen.
Skjut in kassetten ordentligt i maskinen.
Tillbaka till början