# ANVÄNDA DEN AUTOMATISKA DOKUMENTMATAREN VID ÖVERFÖRING

## Översikt

Att lagra skannade original i maskinens minne innan de skickas kallas för "minnessändning".
Det här avsnittet beskriver hur du skannar originalet med den automatiska dokumentmataren och skickar data med funktionen för minnessändning.

- Om du vill faxa tjocka original eller original som inte kan matas genom den automatiska dokumentmataren ska du öppna den automatiska dokumentmataren och lägga originalet på dokumentglaset.
- Om ett faxjobb pågår när överföringen utförs kommer faxet att skickas när det pågående jobbet har slutförts.
- Om minnet blir fullt när originalen scannas visas ett meddelande samtidigt som scanningen avbryts. Om Snabbsändning Online har aktiverats för överföring skickas de scannade originalen.

För att ställa in ljudsignalen vid slutförd scanning:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standard-Inställningar] → [Ljudsignal Vid Slutförd Scanning] i inställningsläget.

## Drift

Placera originalet i den automatiska dokumentmatarens dokumentinmatningsfack.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

Ange destinationens faxnummer.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

Tryck på knappen [Start] för att starta överföringen.
När scanningen är klar hörs ett pip från maskinen.

- Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.
- När alla original har scannats visas ”Arbetet lagrat.” tillsammans med ett jobbhanteringsnummer. Detta nummer registreras i överföringsrapporten och aktivitetsrapporten för bildsändning och kan användas för att kontrollera faxjobb.
  - SKRIVA UT AKTIVITETSRAPPORTER FÖR BILDSÄNDNING

###### Avbryta skanning av original:

Tryck på knappen [Avbryt scanning].
Tillbaka till början