# HÅLSLAGNINGSMODUL

## Översikt

Den här enheten kan installeras på en efterbehandlare eller en sadelefterbehandlare för att slå hål i papper som ska matas ut.
Slänga stansspill
Stansspill från slagna hål samlas i lådan för stansspill.
Följ bruksanvisningen för att tömma lådan.

## Drift

- Efterbehandlaren har installerats
- Sadelefterbehandlaren har installerats

Efterbehandlaren har installerats
Öppna luckan.
Tryck ned spaken åt vänster samtidigt som du skjuter efterbehandlaren till vänster tills det tar stopp.
Skjut tillbaka efterbehandlaren helt.
Ta tag i lådans handtag, dra ut lådan försiktigt och släng stansspillet.
Släng stansspill i en plastpåse eller någon annan behållare så att det inte far runt.
Skjut försiktigt in lådan igen.
Tryck ned spaken åt vänster samtidigt som du skjuter efterbehandlaren till vänster tills det tar stopp.
Skjut tillbaka efterbehandlaren helt.
Stäng luckan.
Sadelefterbehandlaren har installerats
Öppna framluckan.
Dra ut lådan för stansspill och släng stansspillet.
Släng stansspill i en plastpåse eller någon annan behållare så att det inte far runt.
Sätt tillbaka lådan för stansspill.
Stäng framluckan.
Tillbaka till början