# SKRIVARPORTSINSTÄLLNINGAR

LPD
Ange ett utgångsdatum för profilen.
LPD-inställningar
LPD
Ställ in detta alternativ för att använda LPD.
Tidsgräns
Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 0 sekunder.
Använd banner
Ställ in detta alternativ för att använda banner. Standardinställningen är ”Ogiltig”.
Raw
Skrivarinställningar raw-format
Utskrift i raw-format
Ställ in detta alternativ för att använda RAW-utskrift. Standardinställningen är ”Giltig”.
Portnummer
Ange ett portnummer. Standardinställningen är port 9100.
Tidsgräns
Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 90 sekunder.
Använd två riktningar
För att använda kommunikation i två riktningar ställer du in .
WSD
WSD-inställningar
WSD-utskrift
Ställ in detta alternativ för att använda WSD-utskrift.
Använd Multicast Discovery
Ställ in detta alternativ för att använda Multicast Discovery.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN”.
Tillbaka till början