# LAGRA FAXFUNKTIONER(PROGRAM)

## Översikt

Den här funktionen sparar de olika inställningarna som ett program. Det lagrade programmet kan enkelt hämtas.
Anta till exempel att samma A4-dokument (8-1/2" x 11") skickas till filialkontor i olika regioner en gång i månaden.

1. (1)Samma dokument faxas till varje filial
2. (2)För att spara papper faxas två dokumentsidor som en enda sida
3. (3)Fläckar längs med kanterna på dokumentet raderas innan överföring

När ett arbetsprogram inte är lagrat | När ett arbetsprogram är lagrat
--- | ---
Mata in faxnumren till alla filialkontor. Ange 2 i 1. Ange Radering. Tryck på knappen [Start]. Scanna och skicka originalet. | Anropa det registrerade programmet. Tryck på knappen [Start]. Scanna och skicka originalet.
Avsevärt med tid krävs för att sända dokumenten varje månad eftersom ovanstående inställningar måste utföras. Misstag kan dessutom begås vid inställningen. | Om du sparar ett program behöver du bara trycka på programknappen för att välja inställningar. Dessutom utförs överföringen i enlighet med de lagrade inställningarna så att du kan vara säker på att inga misstag sker.

För att konfigurera ett program:
Tryck på knappen [Lagra program – ställ in aktuellt program] som visas på manöverpanelen i alla skärmlägen.

- Inställningarna som lagras i ett program kommer att sparas även efter att programmet har använts för en överföring. Samma inställningar kan användas upprepade gånger för att göra överföringar.
- Följande data kan inte lagras i program:

- Att trycka på knappen [Högtalare], Inställn. Format, Id-Kort Kopiering, sidförflyttning och ospecificerad radering vid förhandsgranskning, Metadatainmatning, Sändinställningar och Eget namnval.

- Upp till 48 program kan lagras.
- Upp till 500 destinationer kan lagras i ett program.
- I ett program där deladresser och kodnummer anges som en F-kodsdestination registreras alla deladresser och kodnummer.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset i enlighet med funktionen som sparats i programmet.
- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS
Tryck på [Anropa program] på åtgärdspanelen.
Tryck på knappen för önskat program.
Konfigurera övriga inställningar.
Konfigurera dessutom följande inställningar för programmet som anropas:

- Bildinställningar: Originalets scanningsstorlek
- Sändn. Storlek
- Övrigt: Timeröverföring, Id-Kort Kopiering, Fil, Snabbfil, Eget namnval, Överföringsrapport

Vissa inställningar kan inte läggas till beroende på innehållet i det anropade programmet.
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
När du placerar original på dokumentglaset ska du skanna en sida åt gången.
Tryck på knappen [Lässlut] när du har skannat det sista originalet.
En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder den. När du har skannat ett original genom att trycka på [Förhandsgranska] ska du trycka på [Extra scanning] när du vill skanna nästa original. Tryck på knappen [Start] när du vill börja sända bilden.
Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.
Tillbaka till början