# SKRIVA UT EN FIL DIREKT FRÅN ETT USB-MINNE

## Översikt

Du kan välja och skriva ut filer som finns i ett USB-minne som anslutits till maskinen via manöverpanelen utan att använda skrivardrivrutinen.
Om maskinens skrivardrivrutin inte har installerats på din dator kan du kopiera filen till ett USB-minne som finns tillgängligt i detaljhandeln och därefter ansluta minnet till maskinen och skriva ut filen direkt.

- Använd ett FAT32 USB-minne med en kapacitet på högst 32 GB.
- Det går inte att skriva ut från ett USB-minne när [Systeminställningar] är valt i inställningsläget →[Skrivarinställningar] → [Standardinställningar] → [Avaktivera direktutskrift från USB-minne].

När du väljer en PDF-fil som är lösenordsskyddad anger du lösenordet på skärmen för jobbstatus för att börja skriva ut.

- UTSKRIFT AV EN KRYPTERAD PDF-FIL

## Drift

Anslut USB-minnet till maskinen och tryck på knappen [Dokumentarkivering].
Tryck på knappen [Välj fil från USB-minne för utskrift] på manöverpanelen.
Tryck på knappen för den fil som du vill skriva ut och sedan på [Välj utskriftsinställningar] på åtgärdspanelen.

- Om du vill skriva ut flera filer trycker du på knapparna för de filer som du vill skriva ut och sedan på knappen [Skriv ut] på manöverpanelen.
- Ikonen visas till vänster om knapparna för de filer som kan skrivas ut.
- Ikonen visas till vänster om knapparna för de mappar som finns i USB-minnet. Tryck på den här knappen för att visa en mapp eller en fil i en mapp.

- Totalt 100 knappar för filer och mappar kan visas.
- Tryck på för att gå upp en mappnivå.
- När du går ned en mappnivå genom att trycka på mappknappen visas .
  Tryck på knappen när du vill gå tillbaka till skärmen där du kan välja fil- eller mappnamn.
- Tryck på knappen [Fil- eller mappnamn] för att ändra sorteringen av filerna och mapparna på skärmen. Varje gång du trycker på knappen ändras sorteringsordningen mellan stigande eller fallande.

Välj skrivarinställningar.

- Om du valde fler filer i steg 3 kan du endast välja antalet utskrifter.
- Om du väljer en fil som innehåller utskriftsinställningar (dvs. PCL, PS eller XPS) i steg 3 kommer dessa inställningar att användas.

Om kryssrutan [Skriv ut på glättat papper] har markerats ställs [Pappersval] in på [Glättat papper] (handinmatningsfack) och [Utmatningsupplösning] ställs in på [600 dpi (hög kvalitet)].
Tryck på knappen [Start].
Utskriften påbörjas efter att den valda filen har överförts.
Koppla bort USB-minnet från maskinen.
Tillbaka till början