# FAXÖVERFÖRINGSSEKVENS

Tryck först på [Fax]-ikonen på grundskärmen för att gå till faxläget.

- VÄLJA FAXLÄGE

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Mata in destinationens faxnummer.
Tryck på en sifferknapp för att ange destinationsnumret direkt eller sök och hämta adressboken eller numret.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

Konfigurera skanningsinställningarna.
Ange originalets scanningsstorlek, exponering, upplösning, etc.

- BILDINSTÄLLNINGAR

Konsultera vid behov följande funktioner för inställningen:

- SÄNDA ORIGINAL PÅ SAMMA GÅNG
- SCANNA ORIGINAL

- AUTOMATISK SCANNING AV BÅDA SIDOR PÅ ETT ORIGINAL (DUBBELSIDIGT ORIGINAL)
- AUTOMATISK AVKÄNNING
- ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK SOM PAPPERSFORMAT
- ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN
- ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD
- ÄNDRA EXPONERING
- ÄNDRA UPPLÖSNING
- SKICKA ETT STORT ANTAL SIDOR (ARBETSUPPBYGGNAD)
- SÄNDA TUNNA ORIGINAL (LÅNGSAM SCANN)
- SÄNDA ORIGINAL I OLIKA FORMAT (BLANDADE ORIGINALFORMAT)
- KONTROLLERA ANTALET SKANNADE ORIGINAL FÖRE ÖVERFÖRING (ORIGINALANTAL)

Ställ in Övrigt.
Använd Speciallägen när du inte använder scanningsinställningar som sändning av två sidor som en enstaka sida eller sändning av original av olika format samtidigt.
Sänd originalet.
Tryck på knappen [Start].
- Du kan visa en förhandsgranskningsbild genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] innan du trycker på knappen [Start]. När du har skannat ett original genom att trycka på [Förhandsgranska] ska du trycka på [Extra scanning] när du vill skanna nästa original.
- Du kan spara ett skannat original i dataformat genom att trycka på knappen [Fil] eller [Snabbfil] på åtgärdspanelen innan du startar faxöverföringen.

- SNABBFIL
- FIL

När originalet placeras på dokumentglaset:

- Om originalet har placerats på dokumentglaset ska du utföra följande procedur när du vill sända fax.

- Vid vanlig faxsändning (minnesöverföring)
  Upprepa stegen för att placera och skanna originalen lika många gånger som det finns original. Tryck på knappen [Lässlut] när alla original har skannats. (När du har skannat ett original genom att trycka på [Förhandsgranska] ska du trycka på [Extra scanning] när du vill skanna nästa original. Tryck sedan på knappen [Start] för att sända originalet.)
- När du skickar fax i direktöverföringsläget
  Flersidiga original kan inte skannas i direktöverföringsläget. Tryck på knappen [Start] för att starta sändningen.

- När du skickar fax i direktöverföringsläget
  Flera original kan inte scannas i direktöverföringsläget. Tryck på knappen [Start] för att starta sändningen.

Tillbaka till början