# LISTA ÖVER INSTÄLLNINGSLÄGEN FÖR FAX

Följande listar inställningsläget för fax och fabriksinställningarna.
Beroende på maskinens specifikationer och installerade kringutrustningsenheter kan du kanske inte använda vissa inställningar.
SYSTEMINSTÄLLNINGAR
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Systeminställningar
| Ja | Ja
| F-Kod faxminnesbox
| - | Ja | Ja
| Faxdata ta emot/vidarebefordra - Faxfunktioner
| Ja | Ja
| Faxinställningar
| Ja | Ja
| Mottagningsinställningar
| Autom. mottagning | Ja | Ja
| Fleruppsättnings-utskrift
| Inaktiverad | Ja | Ja
| Häftning *1
| Inaktiverad | Ja | Ja
| Vidarebefordra mottagen data
| - | Ja | Ja
| Bildsändninsinställningar - Faxfunktioner
| Nej | Ja
| Faxinställningar
| Nej | Ja
| Standardinställningar för fax
| Nej | Ja
| Inställning av uppringningsläge
| Ton | Nej | Ja
| Autom. aktivering fr. viloläge vid utskrift
| Aktiverad | Nej | Ja
| Inställning av paustid
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Bekräftelseläge faxdestination
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Högtalarinställningar
| Nej | Ja
| Högtalare
| Volym: 5 | Nej | Ja
| Ringsignalvolym
| Volym: 5 | Nej | Ja
| Linjeövervakning
| Volym: 5 | Nej | Ja
| Signal om fullbordad faxmottagning
| Volym: 5; Tonmönster: 3 Tidsinställning för ljudsignal när överföringen är klar: 3 sek. | Nej | Ja
| Signal om fullbordad faxsändning
| Volym: 5; Tonmönster: 3 Tidsinställning för ljudsignal när överföringen är klar: 3 sek. | Nej | Ja
| Felsignal faxkommunikation
| Volym: 5; Tonmönster: 3 Tidsinställning för ljudsignal när överföringen är klar: 0,3 sek. vardera | Nej | Ja
| Inställning av fjärrmottagningsnummer
| 5 | Nej | Ja
| Originalutskrift på transaktionsrapporten
| Skriv endast ut felrapport | Nej | Ja
| Inställning för utskrift av transaktionsrapport
| Nej | Ja
| Sänder till en mottagare
| Skriv endast ut felrapport | Nej | Ja
| Gruppsändning
| Skriv ut alla rapporter | Nej | Ja
| Tar emot
| Skriv inte ut | Nej | Ja
| Konfidentiell mottagning
| Skriv ut meddelandesida | Nej | Ja
| Inställning för utskrift av aktivitetsrapport
| Nej | Ja
| Automatisk utskrift när minnet är fullt
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Skriv ut dagligen på angiven tid
| Inaktiverad | Nej | Ja
| FELKORRIGERINGSLÄGE (ECM)
| Aktiverad | Nej | Ja
| Nätverk för digital prenumerant
| Inaktiverad | Nej | Ja
| DRD (Avkänning Av Särskild Ringsignal)
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för faxsändning
| Nej | Ja
| Inställning för automatisk förminskning
| Aktiverad | Nej | Ja
| Inställning för rotation vid sändning
| Alla aktiverade | Nej | Ja
| Snabbsändning online
| Aktiverad | Nej | Ja
| Skriver ut sidnummer hos mottagaren
| Aktiverad | Nej | Ja
| Ändra namn på avsändare/destination
| Fax Nr. | Nej | Ja
| Inställning för placering av datum/eget nr vid utskrift
| Utanför originalbilden | Nej | Ja
| Återuppringning vid upptaget
| Se ”Tabell med skillnader mellan länder” | Nej | Ja
| Återuppringning vid kommunikationsfel
| Se ”Tabell med skillnader mellan länder” | Nej | Ja
| Tillåt inte gruppsändning via fax
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för faxmottagning
| Nej | Ja
| Antal ring.sign. för auto-mottagning
| Nej | Nej | Ja
| Växla från manuell till automatisk mottagning *2
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställning för 2-Sidig utskrift vid mottagning
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställning för automatisk mottagningsförminskning
| Aktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för utskriftsstil
| Val av automatisk storlek | Nej | Ja
| Ange telefonnummer för vidarebefordran av data
| - | Nej | Ja
| Minska utskrift av ltr-format *2
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Utskrift mottag.datum- och tid
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Minska A3 RX
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Inställningar för faxutskrift
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Tillåt/neka nummerinställning
| Nej | Ja
| Tillåt/neka nummerinställning
| Alla inaktiverade | Nej | Ja
| Avvisa okända samtal
| Inaktiverad | Nej | Ja
| Säkerhet för polling av fax
| Nej | Ja
| Ange säkerhet för faxpollning
| Aktiverad | Nej | Ja

*1 När en efterbehandlare för sadelhäftning eller en efterbehandlare är installerad
*2 Funktionen är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.
Tillbaka till början