# INSTÄLLNINGAR FÖR KORTOMRÅDE

Datakontroll under kortläsning kan aktiveras.
Inställningar

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Import från konfigurationsfil | Inställningarna för kortområde läses in från konfigurationsfilen när du anger konfigurationsfilens namn och trycker på knappen [Verkställ]. Alla filer som motsvarar de aktuella sökvillkoren raderas om du trycker på [Rensa].
Kontrollera resurskod i HID-läge | Kontrollerar HID-kortets anläggningskod.
Resurskod | Mata in HID-kortets anläggningskod. Anläggningskoden lagras när du trycker på knappen [Lagra].

Tillbaka till början