# SKRIVA UT MOTTAGNA DATA VID EN ANGIVEN TID

Du kan börja skriva ut mottagna data vid en angiven tid.
Undvik stress genom att inte skriva ut stora sidantal under arbetstoppar eller då du inte behöver utskrifterna.

- Utskrivna data raderas automatiskt från minnet.
- Om strömmen bryts vid angiven tid startar utskriften vid angiven tid när strömmen slås på igen.
- Den här funktionen är tillgänglig när [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställning för förhandsgranskning] är valt i inställningsläget (administratör) och om [Inställning bildkontroll mottagen data] är aktiverat.

Funktionen kan inte användas om Lagringsinställning för utskrift av mottagna data är aktiverat.

- För att skriva ut mottagna data vid angiven tid:
  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standard-Inställningar] → [Tidsbestämd utmatning av mottagna data] i inställningsläget.
- För att inaktivera lagringsinställningen för utskrift av mottagna data:
  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standard-Inställningar] → [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] i inställningsläget.

Tillbaka till början