# SHARP OSA-INSTÄLLNINGAR

Du kan använda Sharp OSA-inställningarna om maskinen har en Extern kontomodul eller en Kommunikationsmodul.
Kommunikationsmodulen för program och den externa kontomodulen är standardutrustning i vissa länder och regioner.
Inställning för externt konto
Extern kontokontroll
När inställningen är aktiverad körs maskinen i ett externt totalräkningsläge och totalräkningsfunktionen kan användas via ett externt bokföringsprogram.
Aktivera autentisering med extern server
När inställningen är aktiverad körs maskinen i ett externt autentiseringsläge. Åtkomst till maskinen styrs av ett externt program.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om att starta om maskinen finns i "SÄTTA PÅ STRÖMMEN) i "INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN".
INSTÄLLNINGAR FÖR USB-DRIVRUTIN
Ställ in drivrutinen för USB-enheten som ska anslutas när en extern kontomodul eller modul för programintegration installeras.
Externt tangentbord
Ange om den interna eller externa drivrutinen för det externa tangentbordet ska användas.
Kort-läsare/-skrivare
Ange om den interna eller externa drivrutinen för det IC-kortläsaren/skrivaren ska användas.
USB-minne
Välj om den interna eller externa drivrutinen för USB-minnesenheten ska användas.
Krypteringsnivå
Ställ in krypteringsnivån för kommunikation med den externa drivrutinen.
Välj mellan ingen, AES-128 eller AES-256.

- När den externa drivrutinen väljs behandlas den anslutna USB-enheten som ej ansluten och kan inte användas.
- Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om.
  Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN”.
- Information om att kontrollera anslutningen när en USB-enhet är ansluten finns i ”KONTROLL USB-ENHET”.

Inställningar för jobbprioritet
Ställ in animeringens uppspelningshastighet i programmet Sharp OSA.
Följande inställningar kan konfigureras.

- Prioriterad utskrift
- Halvton
- Prioriterad uppspelning för animationer

Om [Visa LCD-animering] eller [Balanserad] väljs kan det påverka bearbetningshastigheten för jobbet (eller utskriften) negativt.
Välj [Prioriterad utskrift] om du vill öka utskriftsjobbets bearbetningshastighet.
Tillbaka till början