# SKRIVA UT EN FIL DIREKT FRÅN EN FTP-SERVER

## Översikt

Om en FTP-server är konfigurerad kan du direktvälja och skriva ut filer som finns på FTP-servern via maskinens pekpanel. Den här funktionen besparar dig besväret att ladda ner filerna från FTP-servern till datorn och sända utskriftsjobb från datorn till maskinen.
Så här konfigurerar du en FTP-server:
Gå till inställningsläget, välj [Applikationsinställningar] → [Inställning för utskrift från MFP(FTP)] och konfigurera en FTP-server. (Administratörsrättigheter krävs.) Du kan konfigurera upp till 20 FTP-servrar.
När du väljer en PDF-fil som är lösenordsskyddad måste du mata in lösenordet på skärmen för jobbstatus för att börja skriva ut.

- UTSKRIFT AV EN KRYPTERAD PDF-FIL

## Drift

Tryck på knappen [Dokumentarkivering].
Tryck på knappen [Välj fil från FTP för utskrift] på manöverpanelen.
Tryck på knappen för den FTP-server du vill få tillgång till.
Tryck på knappen för den fil som du vill skriva ut och sedan på [Välj utskriftsinställningar] på åtgärdspanelen.

- Om du vill skriva ut flera filer trycker du på knapparna för de filer som du vill skriva ut och sedan på knappen [Skriv ut] på manöverpanelen.
- Ikonen visas till vänster om knapparna för de filer som kan skrivas ut.
- Ikonen visas till vänster om mapparna som finns på FTP-servern. Tryck på den här knappen för att visa en mapp eller en fil i en mapp.

- Totalt 100 knappar för filer och mappar kan visas.
- Tryck på för att gå upp en mappnivå.
- När du går ned en mappnivå genom att trycka på mappknappen visas .
  Tryck på knappen när du vill gå tillbaka till skärmen där du kan välja fil- eller mappnamn.
- Tryck på knappen [Fil- eller mappnamn] för att ändra sorteringen av filerna och mapparna på skärmen. Varje gång du trycker på knappen ändras sorteringsordningen mellan stigande eller fallande.

Välj skrivarinställningar.

- Om du valde fler filer i steg 4 kan du endast välja antalet utskrifter.
- Om du väljer en fil som innehåller utskriftsinställningar (dvs. PCL, PS eller XPS) i steg 4 kommer dessa inställningar att användas.

Om kryssrutan [Skriv ut på glättat papper] har markerats ställs [Pappersval] in på [Glättat papper] (handinmatningsfack) och [Utmatningsupplösning] ställs in på [600 dpi (hög kvalitet)].
Tryck på knappen [Start].
Utskriften påbörjas efter att den valda filen har laddats ner.
Tillbaka till början