# ÄNDRA FORMAT I SKANNINGS- ELLER DATAINMATNINGSLÄGET

## Översikt

Ändra filformatet (filtyp och komprimeringsmetod/komprimeringsförhållande) för att sända en scannad bild vid överföringen. Dessutom kan antalet sidor per fil ändras om de scannade originalen delas upp i separata filer.
Filtypen för läget [Svartvit] och filtypen för läget [Färg/gråskala] är sammankopplade. Filtypen kan därför inte ställas in separat för var och en. (När [JPEG] är valt för läget [Färg/gråskala], väljs [TIFF] automatiskt för läget [Svartvit].)
Filformatskombinationer

Fliken [Färg/gråskala] | Fliken [Svartvit]
--- | ---
PDF | PDF
PDF med hög kompression | PDF
PDF med hög kompression (ultrafin) | PDF
PDF/A | PDF/A
PDFmed hög kompression/A | PDF/A
PDF/A med hög kompression (ultrafin) | PDF/A
Krypterad PDF | Krypterad PDF
Kryptera/PDF med hög kompression | Krypterad PDF
Kryptera/PDF med hög kompression (ultrafin) | Krypterad PDF
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- Filformatet för att skicka en scannad bild anges när destinationen lagras i en direktvalsknapp, men du kan även ändra formatet när överföringen utförs.
- Om inställningen [PDF/kryptera] är vald för filformat visas skärmen för inmatning av lösenord när du scannar. Ange ett lösenord med högst 32 tecken.

Observera följande när [PDF/hög komprimering] är valt i filformatet [Färg/gråskala].

- Om [PDF/hög komprimering] har valts för en adress skickas alla filer för scannern som PDF-filer med hög komprimering vid gruppsändning.
- Om [PDF/hög komprimering] och [PDF/hög komprimering/ultrafin] har valts för en adress skickas alla filer för scannern som PDF-filer med hög komprimering (ultrafin) vid gruppsändning.
- Om [Hög komprimering/PDF] är vald kan upplösningen inte ändras i scannerläge. Upplösningen är satt till 300x300 dpi.
- Om [PDF/hög komprimering] är vald och en upplösningsinställning har angetts i scannerläge (eller något annat läge), raderas upplösningsinställningen och PDF med hög komprimering används för överföringen.
- Om [PDF/hög kompression] väljs kan inte [Upplösning] ändras när du väntar på nästa original eller i [Ändra inställning] i inställningarna för arbetsuppbyggnad.
- Om [PDF/hög komprimering] är vald medan en originaltypsinställning har angetts i scannerläge (eller något annat läge) så kommer [Foto] att ändras till [Text/Foto] och [Karta] till [Text/Utskrivet foto].

## Drift

Tryck på knappen [Filformat].
Tryck på fliken [Färg/Gråskala] eller [Svartvit] och välj formatläge för scanningen.

- Formatinställningen för läget [Svartvitt] är det filformat som används om färgläget är satt till [Mono2].
- Formatinställningen för läget [Färg/Gråskala] är det filformat som används om färgläget är satt till [Fullfärg] eller [Gråskala].

Tryck på knappen för önskad filtyp.
När läget [Färg/gråskala] har valts och expansionspaketet för scanner har installerats visas kryssrutorna [Kompakt] och [U-Fin]. Välj PDF med hög kompression för att sända en fil med hög kvalitet och reducerad datastorlek. Välj endast [Ultrafin] när du väljer PDF med hög komprimering.
När du väljer fliken [Svartvit]
När fliken [Färg/Gråskala] är vald
Tryck på knappen för önskat för kompressionsläge eller tryck på knappen för önskat kompressionsförhållande.
[Förstärk svart text] på fliken [Färg/gråskala] är ett filformat som minskar datastorleken samtidigt utan att den svarta texten försämras.
Ställ in kryssrutan [Specificerade sidor per fil] på för att ändra antalet sidor per fil och välj antal sidor per fil med .
Tryck på det numeriska visningsfältet för att ändra det numeriska värdet med sifferknapparna.
Tryck på när du är klar med inställningarna.

- Om ingen markering visas i kryssrutan [Specificerade sidor per fil] kommer en fil att skapas för alla scannade sidor.
- När [Specificerade sidor per fil] har markerats läggs löpande nummer till varje filnamn som skapas.
- Om [JPEG] väljs som filtyp skapas en fil för varje sida. Därför visas inte kryssrutan för [Specificerade sidor per fil].

Tillbaka till början